|  |
| --- |
|  |
| Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Норма загр. |
|  |  |  |
| 2П 30-18-30 (ПДП 3 х 1,75 м; 2,2т; н30) | 3500 | 10 |
| ПАГ-18 (6 х 2 х 0,18 м, 5,4 т) | 17360 | 4 |
| ПАГ-14 (6 х 2 х 0,14 м, 4,2 т) | 14889 | 5 (4) |
| ПДН м-АТVт (6 х 2 х 0,14 м, 4,2т) | 13327 | 5 (4) |
| ПДГ 6-2 (6 х 2 х 0,14 м; 4,2т) | 12913 | 5 (4) |
| СВАИ ЗАБИВНЫЕ (сеч.30х30) с острым (или плоским) основанием |  |  |
| С 40-30-3 ( 0,93 т) | 2040 | 22 |
| С 50-30-3(4) ( 1,15 т) | 2550 | 18 |
| С 60-30-3(4;8) ( 1,38 т) | 3120 | 15 |
| С 70-30-3(4;8) ( 1,6 т) | 3640 | 13 |
| С 80-30-3(4;8) ( 1,83 т) | 4160 | 11 |
| С 90-30-6(8;9) ( 2,05 т) | 4770 | 10 |
| С 100-30-6(8;9) ( 2,28 т) | 5300 | 9 |
| С 110-30-8(9) ( 2,5 т) | 5830 | 8 |
| С 12-30-8(9) ( 2,73 т) | 6360 | 7(8) |
| СВАИ СОСТАВНЫЕ (сеч.30х30): ССН (6-12м), ССВ (6-12м) |  |  |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ) |  |  |
| ФБС 24.6.6 т (1,96 т) | 2790 | 10 |
| ФБС 24.5.6 т (1,65 т) | 2263 | 12 |
| ФБС 24.4.6 т (1,3 т) | 1799 | 15 |
| ФБС 24.3.6 т (0,97 т) | 1337 | 20 |
| ФБС 12.6.6 т (0,96 т) | 1450 | 20 |
| ФБС 12.6.3 т (0,46 т) | 847 | 43 |
| ФБС 12.5.6 т (0,79 т) | 1219 | 25 |
| ФБС 12.5.3 т (0,38 т) | 687 | 52 |
| ФБС 12.4.6 т (0,64 т) | 946 | 31 |
| ФБС 12.4.3 т (0,31 т) | 580 | 64 |
| ФБС 12.3.6 т (0,46 т) | 739 | 44 |
| ФБС 9.6.6 т (0,7 т) | 1210 | 28 |
| ФБС 9.5.3 т (0,28 т) | 570 | 71 |
| ФБС 9.5.6 т (0,59 т) | 1042 | 33 |
| ФБС 9.4.3 т (0,22 т) | 490 | 90 |
| ФБС 9.4.6 т (0,47 т) | 846 | 42 |
| ФБС 9.3.6 т (0,35 т ) | 680 | 57 |
| ФБС \*.\*.\* 2т | (ФБС \*.\*.\* т) +12% |  |
| ФББ 4-2-2 (390х190х188, 0,032т) | 51 | 660 |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ -ассорт. |  |  |
| ФЛ 10-12-2 (760 кг) 1000х1180х300 | 1380 | 26 |
| ФЛ 10-24-2 (1530 кг) 1000х2380х300 | 2760 | 13 |
| ФЛ 14-24-2 (2125 кг) 1400х2380х300 | 4340 | 9 |
| ФЛ 14-12-2 (1065 кг) 1400х1180х300 | 2175 | 18 |
| ФЛ 16-24-2 (2475 кг) 1600х2380х300 | 4868 | 8 |
| СБОРНЫЕ Ж/Б ЗАБОРЫ |  |  |
| ПО-2 (д2500 х в3000 1,42 т) | 4750 |  |
| ФО-2 ( «стакан», 0,63 т) | 1550 |  |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ — ассортимент |  |  |
| КС 7-6 (275 кг) | 710 |  |
| КС 7-9 (410 кг) | 1010 |  |
| КС 7-10 (457кг) | 1120 |  |
| КС 10-3 (200кг) | 700 |  |
| КС 10-6 (400 кг) | 920 |  |
| КС 10-9 (610 кг) | 1320 |  |
| КС 10-9ч (610 кг) | 1790 |  |
| КС 10-10ч (660 кг) | 1998 |  |
| КС 12-10 (1050 кг) | 2050 |  |
| КС 15-6 (670 кг) | 1600 |  |
| КС 15-9 (1000 кг) | 2350 |  |
| КС 15-10ч (1240 кг) | 3490 |  |
| КС 20-6 (1000 кг) | 2300 |  |
| КС 20-9 (1500 кг) | 7200 |  |
| КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ — ассортимент |  |  |
| КЦП-10 (280 кг) | 880 |  |
| КЦП-10ч (280 кг) | 1700 |  |
| ПК-12 (500 кг) | 1350 |  |
| КЦП-15 (770 кг) | 2000 |  |
| КЦП-15ч (770 кг) | 3200 |  |
| КЦП-20 (1300 кг) | 3900 |  |
| ДНИЩА КОЛОДЦЕВ — ассортимент |  |  |
| КЦД-10 (424 кг) | 900 |  |
| КЦД-15 (850 кг) | 2000 |  |
| КЦД-20 (1400 кг) | 3900 |  |
| ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ — ассортимент |  |  |
| ЛЧ-Л-(К) (65 кг) | 2100 |  |
| ЛЧ-Т-(К, В, Д, ТС) (106 кг) | 2800 |  |
| ЛЧ-ТМР-(К, В, Д, ТС) (136 кг) | 4000 |  |
| ГТСЛ (82 кг) | 3400 |  |
| ГТСТ (138 кг) | 5000 |  |
| Прокладка для люка | 420 |  |
| ПЕРЕМЫЧКИ — ассортимент |  |  |
| 1ПБ-10-1п (100х12х6,5 см, 20 кг) | 194 |  |
| 1ПБ-13-1п (129х12х6,5 см, 25 кг) | 204 |  |
| 2ПБ-10-1п (100х12х14 см, 42 кг) | 352 |  |
| 2ПБ-13-1п (129х12х14 см, 54 кг) | 372 |  |
| 2ПБ-16-2п (155х12х14 см, 65 кг) | 407 |  |
| 2ПБ-17-2п (168х12х14 см, 71 кг) | 437 |  |
| 2ПБ-19-3п (194х12х14 см, 81 кг) | 486 |  |
| 2ПБ-22-3п (220х12х14 см, 92 кг) | 616 |  |
| 2ПБ-25-3п (246х12х14 см, 103 кг) | 705 |  |
| 2ПБ-26-4п (259х12х14 см, 109 кг) | 798 |  |
| 2ПБ-29-4п (285х12х14 см, 120 кг) | 879 |  |
| 2ПБ-30-4п (298х12х14 см, 125 кг) | 899 |  |
| 3ПБ-13-37п (129х12х22 см, 85 кг) | 545 |  |
| 3ПБ-16-37п (155х12х22 см, 102 кг) | 695 |  |
| 3ПБ-18-37п (181х12х22 см, 119 кг) | 878 |  |
| 3ПБ-21-8п (207х12х22 см, 137 кг) | 744 |  |
| 3ПБ-25-8п (246х12х22 см, 162 кг) | 867 |  |
| 3ПБ-27-8п (272х12х22 см, 180 кг) | 970 |  |
| 3ПБ-30-8п (298х12х22 см, 197 кг) | 1070 |  |
| 3ПБ-34-4п (337х12х22 см, 222 кг) | 1123 |  |
| 3ПБ-36-4п (363х12х22 см, 240 кг) | 1234 |  |
| 3ПБ-39-8п (389х12х22 см, 257 кг) | 1614 |  |
| 5ПБ-18-27п (181х25х22 см, 250 кг) | 1454 |  |
| 5ПБ-21-27п (207х25х22 см, 285 кг) | 1628 |  |
| 5ПБ-25-37п (246х25х22 см, 338 кг) | 2086 |  |
| 5ПБ-27-37п (272х25х22 см, 375 кг) | 2453 |  |
| 5ПБ-30-37п (298х25х22 см, 410 кг) | 3337 |  |
| 5ПБ-31-27п (311х25х22 см, 428 кг) | 2967 |  |
| 5ПБ-34-20п (337х25х22 см, 463 кг) | 3030 |  |
| 5ПБ-36-20п (363х25х22 см, 500 кг) | 3524 |  |
| и другие… |  |  |
| ТРУБЫ Ж/Б безнапорные раструбные (РТ, ТБ) |  |  |
| РТ 40-50-2 (900 кг) | 5550 | 14 (18) |
| РТ 50-50-2 (1400 кг) | 7695 | 12 |
| РТ 60-50-2(3) (1900 кг) | 8950 | 10 |
| РТ 80-50-2(3) (2500 кг) | 14480 | 6 |
| РТ 100-2,5-2(3) |  | 4 (6) |
| РТ 100-5-2 | 26120 | 4 |
| РТ 140-2,5-2(3) |  | 4 |
| ТРУБЫ асбестоцементные безнапорные | труба / муфта |  |
| ТА-10 (D=100 мм, L=3,95 м; 24 кг) | 270 / 25 | 70 шт.= 1 упак. |
| ТА-15 (D=150 мм, L=3,95 м; 37 кг) | 440 / 40 | 40 шт.= 1 упак. |
| ТА-20 (D=200 мм, L=5 м; 90 кг) | 1060 / 80 |  |
| ТА-25 (D=250 мм, L=5 м; 124 кг) | 2000 / 180 |  |
| ТА-30 (D=300 мм, L=5 м; 161 кг) | 2020 / 120 |  |
| ТА-40 (D=400 мм, L=5 м; 250 кг) | 3270 / 170 |  |
| ТА-50 (D=500 мм, L=5 м; 360 кг) | 5780 / 495 |  |
| ТРУБЫ асбестоцементные напорные | труба / муфта / кольцо |  |
| ТН-10 (D=100 мм, L=3,95 м; 36 кг) | 545 / 70 / 35 | 40 шт.= 1 упак. |
| ТН-15 (D=150 мм, L=3,95 м; 60 кг) | 800 / 110 / 45 | 20 шт.= 1 упак. |
| ТН-20 (D=200 мм, L=5 м; 122 кг) | 1435 / 140 / 55 |  |
| ТН-25 (D=250 мм, L=5 м; 180 кг) | 2600 / 170 / 70 |  |
| ТН-30 (D=300 мм, L=5 м; 238 кг) | 2700 / 200 / 80 |  |
| ТН-40 (D=400 мм, L=5 м; 409 кг) | 4730 / 325 / 105 |  |
| ТН-50 (D=500 мм, L=5 м; 637 кг) | 7300 / 490 / 135 |  |
| ЛИСТЫ асбестоцементные плоские |  | ГОСТ 18124-95 |
| прессованные 1500х1000х8(6;10), 2000х1500х8(10), | от 175 |  |
| 3000х1500х8(10;12;16;20;25;30;35;40) |  |  |
| непрессованные 1500х1000х8(6;10), 1750х1000х8(6), | от 160 |  |
| 2000х1500х8(10), 3000х1500х8(10;12) |  |  |
| СТУПЕНИ (рекоменд. для внутренних работ) |  |  |
| ЛС-9 (L=90 cм; В=30 см; Н=15 см) | 460 |  |
| ЛС-9-1 (с закл.) | 490 |  |
| ЛС-11 (L=105 cм; В=30 см; Н=15 см) | 540 |  |
| ЛС-11-1 (с закл.) | 620 |  |
| ЛС-12 (L=120 cм; В=30 см; Н=15 см) | 610 |  |
| ЛС-12-1 (с закл.) | 680 |  |
| ЛС-14 (L=135 cм; В=30 см; Н=15 см) | 720 |  |
| ЛС-14-1 (с закл.) | 790 |  |
| ЛС-15 (L=150 cм; В=30 см; Н=15 см) | 780 |  |
| ЛС-15-1 (с закл.) | 870 |  |
| ЛС-17 (L=165 cм; В=30 см; Н=15 см) | 880 |  |
| ЛС-17-1 (с закл.) | 950 |  |
| ЛС-18 (L=180 cм; В=30 см; Н=15 см) | 980 |  |
| ЛС-18-1 (с закл.) | 1080 |  |
| ЛС-20 (L=195 cм; В=30 см; Н=15 см) | 1050 |  |
| ЛС-20-1 (с закл.) | 1150 |  |
| ЛС-22 (L=215 cм; В=30 см; Н=15 см) | 1100 |  |
| ЛС-22-1 (с закл.) | 1250 |  |
| СТУПЕНИ подвальные |  |  |
| ЛС-9-17 (L=90 cм; В=28 см; Н=17 см) | 764 |  |
| ЛС-9-17-1 (L=90 cм; В=28 см; Н=17 см) | 959 |  |
| ЛС-11-17 (L=105 cм; В=28 см; Н=17 см) | 903 |  |
| ЛС-11-17-1 (L=105 cм; В=28 см; Н=17 см) | 1099 |  |
| ЛС-12-17 (L=120 cм; В=28 см; Н=17 см) | 989 |  |
| ЛС-12-17-1 (L=120 cм; В=28 см; Н=17 см) | 1185 |  |
| БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ |  |  |
| Бр 100.30.15 (100 кг) дорожный | 210 | 200 шт. |
| Бр 100.30.18 (120 кг) магистральный | 235 |  |
| Бр 100.20.8 садовый (м.б.цветной) | 195 |  |
| Бр 50.20.8 (18 кг) садовый (м.б.цветной) | 85 |  |
| ТРОТУАРНАЯ плитка (в ассортименте) |  |  |
| Волна 240-130-80 серая/ цветная (4,2 кг, В30 F200) | 11 / 11,5 |  |
| Брусчатка 243-120-70 серая/ цветная (4,2 кг, В30 F200) | 10,5 / 11,5 |  |
| Брусчатка 200-100-70 серая/ цветная (3,2 кг, В30 F200) | 8,5 / 9,5 |  |
| Катушка 198-163-80 серая/ цветная (5 кг, В30 F200) | 11,4 / 12,4 |  |
|  |  |  |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ пуст. (ПК, ПБ) |  |  |
| ПК 24-10-8 (700 кг) | 2724 |  |
| ПК 26-10-8 (750 кг) | 2925 |  |
| ПК 27-10-8 (780 кг) | 3026 |  |
| ПК 28-10-8 (800 кг) | 3127 |  |
| ПК 29-10-8 (820 кг) | 3228 |  |
| ПК 30-10-8 (880 кг) | 3329 |  |
| ПК 32-10-8 (930 кг) | 3531 |  |
| ПК 33-10-8 (960 кг) | 3632 |  |
| ПК 34-10-8 (1000 кг) | 3733 |  |
| ПК 35-10-8 (1030 кг) | 3834 |  |
| ПК 36-10-8 (1050 кг) | 3935 |  |
| ПК 37-10-8 (1100 кг) | 4036 |  |
| ПК 38-10-8 (1130 кг) | 4137 |  |
| ПК 39-10-8 (1150 кг) | 4238 |  |
| ПК 40-10-8 (1180 кг) | 4339 |  |
| ПК 42-10-8 (1230 кг) | 4541 |  |
| ПК 43-10-8 (1250 кг) | 4642 |  |
| ПК 44-10-8 (1280 кг) | 4743 |  |
| ПК 45-10-8 (1300 кг) | 4844 |  |
| ПК 46-10-8 (1350 кг) | 4945 |  |
| ПК 47-10-8 (1380 кг) | 5046 |  |
| ПК 48-10-8 (1400 кг) | 5147 |  |
| ПК 49-10-8 (1430 кг) | 5248 |  |
| ПК 50-10-8 (1450 кг) | 5349 |  |
| ПК 51-10-8 (1480 кг) | 5450 |  |
| ПК 52-10-8 (1500 кг) | 5551 |  |
| ПК 53-10-8 (1530 кг) | 5652 |  |
| ПК 54-10-8 (1550 кг) | 5753 |  |
| ПК 56-10-8 (1610 кг) | 5955 |  |
| ПК 57-10-8 (1640 кг) | 6056 |  |
| ПК 58-10-8 (1670 кг) | 6157 |  |
| ПК 59-10-8 (1700 кг) | 6258 |  |
| ПК 60-10-8 (1730 кг) | 6359 |  |
| ПК 63-10-8 (1830 кг) | 6652 |  |
| ПК 24-12-8 (880 кг) | 2858 |  |
| ПК 26-12-8 (930 кг) | 3101 |  |
| ПК 27-12-8 (980 кг) | 3222 |  |
| ПК 28-12-8 (1000 кг) | 3343 |  |
| ПК 29-12-8 (1040 кг) | 3464 |  |
| ПК 30-12-8 (1080 кг) | 3585 |  |
| ПК 32-12-8 (1130 кг) | 3828 |  |
| ПК 33-12-8 (1150 кг) | 3948 |  |
| ПК 34-12-8 (1200 кг) | 4070 |  |
| ПК 35-12-8 (1250 кг) | 4191 |  |
| ПК 36-12-8 (1280 кг) | 4312 |  |
| ПК 37-12-8 (1310 кг) | 4434 |  |
| ПК 38-12-8 (1350 кг) | 4555 |  |
| ПК 39-12-8 (1380 кг) | 4676 |  |
| ПК 40-12-8 (1430 кг) | 4797 |  |
| ПК 42-12-8 (1500 кг) | 5039 |  |
| ПК 43-12-8 (1540 кг) | 5161 |  |
| ПК 44-12-8 (1580 кг) | 5282 |  |
| ПК 45-12-8 (1600 кг) | 5533 |  |
| ПК 46-12-8 (1630 кг) | 5474 |  |
| ПК 48-12-8 (1650 кг) | 5595 |  |
| ПК 49-12-8 (1700 кг) | 5716 |  |
| ПК 50-12-8 (1780 кг) | 5837 |  |
| ПК 51-12-8 (1800 кг) | 5939 |  |
| ПК 52-12-8 (1840 кг) | 6201 |  |
| ПК 53-12-8 (1880 кг) | 6322 |  |
| ПК 54-12-8 (1930 кг) | 6444 |  |
| ПК 55-12-8 (1950 кг) | 6565 |  |
| ПК 56-12-8 (1960 кг) | 6685 |  |
| ПК 57-12-8 (1980 кг) | 6807 |  |
| ПК 58-12-8 (2030 кг) | 6928 |  |
| ПК 59-12-8 (2050 кг) | 7049 |  |
| ПК 60-12-8 (2100 кг) | 7171 |  |
| ПК 63-12-8 (2200 кг) | 7534 |  |
| ПБ 64-12-8 (2400 кг) | 8158 | ПК |
| ПБ 65-12-8 (2440 кг) | 8287 | ПК |
| ПБ 66-12-8 (2530 кг) | 8416 | ПК |
| ПБ 67-12-8 (2560 кг) | 8545 | ПК |
| ПБ 68-12-8 (2600 кг) | 8674 | ПК |
| ПБ 69-12-8 (2640 кг) | 8803 | ПК |
| ПБ 70-12-8 (2680 кг) | 8932 | ПК |
| ПБ 71-12-8 (2700 кг) | 9061 | ПК |
| ПБ 72-12-8 (2750 кг) | 9190 | ПК |
| ПБ 73-12-8 (2780 кг) | 9319 |  |
| ПБ 74-12-8 (2830 кг) | 9448 |  |
| ПБ 75-12-8 (2850 кг) | 9577 |  |
| ПБ 76-12-8 (2900 кг) | 9706 |  |
| ПБ 77-12-8 (2930 кг) | 9835 |  |
| ПБ 78-12-8 (2980 кг) | 9964 |  |
| ПБ 79-12-8 (3000 кг) | 10093 |  |
| ПБ 80-12-8 (3050 кг) | 10222 |  |
| ПБ 81-12-8 (3080 кг) | 10351 |  |
| ПБ 82-12-8 (3130 кг) | 10480 |  |
| ПБ 83-12-8 (3150 кг) | 10609 |  |
| ПБ 84-12-8 (3200 кг) | 10738 |  |
| ПБ 85-12-8 (3250 кг) | 10867 |  |
| ПБ 86-12-8 (3280 кг) | 10996 |  |
| ПБ 87-12-8 (3330 кг) | 11126 |  |
| ПБ 88-12-8 (3350 кг) | 11255 |  |
| ПБ 89-12-8 (3400 кг) | 11384 |  |
| ПБ 90-12-8 (3450 кг) | 11513 |  |
| ПБ 91-12-8 (3480 кг) | 12628 |  |
| ПБ 92-12-8 (3500 кг) | 12761 |  |
| ПБ 93-12-8 (3550 кг) | 12894 |  |
| ПБ 94-12-8 (3580 кг) | 12997 |  |
| ПБ 95-12-8 (3630 кг) | 13161 |  |
| ПБ 96-12-8 (3650 кг) | 13294 |  |
| ПБ 97-12-8 (3700 кг) | 13427 |  |
| ПБ 98-12-8 (3730 кг) | 13560 |  |
| ПБ 99-12-8 (3780 кг) | 13694 |  |
| ПБ 100-12-8 (3830 кг) | 13827 |  |
| ПБ 101-12-8 (3850 кг) | 13960 |  |
| ПБ 102-12-8 (3390 кг) | 14093 |  |
| ПБ 103-12-6 (3930 кг) | 14227 |  |
| ПБ 104-12-6 (3980 кг) | 14360 |  |
| ПБ 105-12-6 (4000 кг) | 14493 |  |
| ПБ 106-12-6 (4050 кг) | 14627 |  |
| ПБ 107-12-6 (4080 кг) | 14760 |  |
| ПБ 108-12-6 (4130 кг) | 14893 |  |
| ПК 24-15-8 (1130 кг) | 3435 |  |
| ПК 26-15-8 (1250 кг) | 3738 |  |
| ПК 27-15-8 (3400 кг) | 3890 |  |
| ПК 28-15-8 (1350 кг) | 4041 |  |
| ПК 30-15-8 (1400 кг) | 4344 |  |
| ПК 31-15-8 (1460 кг) | 4496 |  |
| ПК 32-15-8 (1500 кг) | 4647 |  |
| ПК 33-15-8 1550 кг) | 4799 |  |
| ПК 34-15-8 (1600 кг) | 4950 |  |
| ПК 35-15-8 (1630 кг) | 5101 |  |
| ПК 36-15-8 (1700 кг) | 5253 |  |
| ПК 37-15-8 (1750 кг) | 5354 |  |
| ПК 38-15-8 (1788 кг) | 5556 |  |
| ПК 39-15-8 (1825 кг) | 5707 |  |
| ПК 40-15-8 (1875 кг) | 5859 |  |
| ПК 41-15-8 (1925 кг) | 6010 |  |
| ПК 42-15-8 (1975 кг) | 6162 |  |
| ПК 43-15-8 (2000 кг) | 6313 |  |
| ПК 44-15-8 (2070 кг) | 6465 |  |
| ПК 45-15-8 (2115 кг) | 6616 |  |
| ПК 46-15-8 (2150 кг) | 6768 |  |
| ПК 47-15-8 (2200 кг) | 6919 |  |
| ПК 48-15-8 (2250 кг) | 7071 |  |
| ПК 49-15-8 (2305 кг) | 7222 |  |
| ПК 50-15-8 (2398 кг) | 7374 |  |
| ПК 51-15-8 (2350 кг) | 7525 |  |
| ПК 52-15-8 (2445 кг) | 7676 |  |
| ПК 53-15-8 (2493 кг) | 7828 |  |
| ПК 54-15-8 (2540 кг) | 7979 |  |
| ПК 55-15-8 (2585 кг) | 8131 |  |
| ПК 56-15-8 (2633 кг) | 8282 |  |
| ПК 57-15-8 (2680 кг) | 8434 |  |
| ПК 58-15-8 (2725 кг) | 8585 |  |
| ПК 59-15-8 (2750 кг) | 8737 |  |
| ПК 60-15-8 (2800 кг) | 8887 |  |
| ПК 63-15-8 (2950 кг) | 9343 |  |
| ПБ 64-15-8 (3130 кг) | 10122 | ПК |
| ПБ 65-15-8 (3180 кг) | 10284 | ПК |
| ПБ 66-15-8 (3250 кг) | 10445 | ПК |
| ПБ 67-15-8 (3280 кг) | 10606 | ПК |
| ПБ 68-15-8 (3330 кг) | 10767 | ПК |
| ПБ 69-15-8 (3380 кг) | 10929 | ПК |
| ПБ 70-15-8 (3430 кг) | 11090 | ПК |
| ПБ 71-15-8 (3480 кг) | 11251 | ПК |
| ПБ 72-15-8 (3550 кг) | 11413 | ПК |
| ПБ 73-15-8 (3580 кг) | 11574 | ПК |
| ПБ 74-15-8 (3630 кг) | 11735 | ПК |
| ПБ 75-15-8 (3680 кг) | 11896 | ПК |
| ПБ 76-15-8 (3700 кг) | 12058 | ПК |
| ПБ 77-15-8 (3750 кг) | 12219 | ПК |
| ПБ 78-15-8 (3830 кг) | 12380 | ПК |
| ПБ 79-15-8 (3850 кг) | 12542 | ПК |
| ПБ 80-15-8 (3900 кг) | 12703 | ПК |
| ПБ 81-15-8 (3950 кг) | 12864 | ПК |
| ПБ 82-15-8 (4000 кг) | 13025 | ПК |
| ПБ 83-15-8 (4005 кг) | 13187 | ПК |
| ПБ 84-15-8 (4130 кг) | 13348 | ПК |
| ПБ 85-15-8 (4150 кг) | 13509 | ПК |
| ПБ 86-15-8 (4200 кг) | 13671 | ПК |
| ПБ 87-15-8 (4250 кг) | 13832 | ПК |
| ПБ 88-15-8 (4300 кг) | 13993 | ПК |
| ПБ 89-15-8 (4350 кг) | 14154 | ПК |
| ПБ 90-15-8 (4430 кг) | 14316 | ПК |
| ПБ 91-15-8 (4450 кг) | 15659 |  |
| ПБ 92-15-8 (4500 кг) | 15826 |  |
| ПБ 93-15-8 (4550 кг) | 15943 |  |
| ПБ 94-15-8 (4600 кг) | 16059 |  |
| ПБ 95-15-8 (4650 кг) | 16326 |  |
| ПБ 96-15-8 (4700 кг) | 16492 |  |
| ПБ 97-15-8 (4750 кг) | 16659 |  |
| ПБ 98-15-8 (4800 кг) | 16825 |  |
| ПБ 99-15-8 (4850 кг) | 16992 |  |
| ПБ 100-15-8 (4900 кг) | 17159 |  |
| ПБ 101-15-8 (4930 кг) | 17325 |  |
| ПБ 102-15-8 (4980 кг) | 17492 |  |
| ПБ 103-15-6 (5030 кг) | 17658 |  |
| ПБ 104-15-6 (5080 кг) | 17825 |  |
| ПБ 105-15-6 (5130 кг) | 17992 |  |
| ПБ 106-15-6 (5180 кг) | 18158 |  |
| ПБ 107-15-6 (5230 кг) | 18325 |  |
| ПБ 108-15-6 (5280 кг) | 18491 |  |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ пуст. (НВ) |  |  |
| НВ (д2,4-7м х ш1,2м х в0,22м ) с 1-рядным армиров. | 1680 | В40 (М550) |
| НВК (д2,4-10,8м х ш1,2м х в0,22м) с 2-рядн.армир. | 1880 | В40 (М550) |
| НВКУ (д2,4-12м х ш1,2м х в0,265м) с 2-рядн.армир. | 2205 | В45 (М600) |
| 4НВК (д2,4-16,2м х ш1,2м х в0,400м) с 2-рядн.армир. | 2795 | В45 (М600) |
| Любые ЖБИ под заказ. Цены договорные приемлемые! т. (495) 969-99-46 |  |  |