**Используемые сокращения:**

ОСП - *ориентированно-стружечная плита (OSB-3)*

ППС - *пенополистирол*

GB - *плита GreenBoard*

СМЛ  - *стекломагнезитовый лист*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Наименование** | **Описание** | **Вес 1 панели** | **Соединительный эл-т (m3)** | **Цена за 1 шт** | **Актуальность цены** |
| **Панели стеновые ОСП9 2800** | | | | | | | |
| sten1182800 | Панель 1250х2800х118 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен 1-этажных зданий сезонного проживания, технических сооружений, перегородок. | 45.00 | 0.040500 | 4'390.00 | 15-09-2016 |  |
| sten1682800 | Панель 1250х2800х168 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен 1-этажных зданий сезонного проживания, технических сооружений, перегородок. | 48.00 | 0.060750 | 4'770.00 | 15-09-2016 |  |
| sten2182800 | Панель 1250х2800х218 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен 1-этажных зданий сезонного проживания, технических сооружений, перегородок. | 51.00 | 0.081000 | 5'150.00 | 15-09-2016 |  |
| **Панели стеновые ОСП9/10 2500** | | | | | | | |
|  | Панель 1250х2500х118 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен 1-этажных зданий сезонного проживания, технических сооружений, перегородок. | 47.00 | 0.037500 | 3'550.00 | 01-03-2017 |  |
|  | Панель 1250х2500х168 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен одноэтажных зданий постоянного и сезонного проживания, технических сооружений. | 49.00 | 0.056250 | 3'880.00 | 01-03-2017 |  |
|  | Панель 1250х2500х218 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен одноэтажных зданий постоянного проживания, технических сооружений. | 52.00 | 0.075000 | 4'220.00 | 01-03-2017 |  |
| **Панели стеновые ОСП12 2500** | | | | | | | |
| 2 | Панель 1250х2500х124 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен 1-2 этажных зданий сезонного проживания, технических сооружений. | 60.00 | 0.037500 | 3'920.00 | 15-09-2016 |  |
|  | Панель 1250х2500х174 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен 1-2 этажных зданий постоянного проживания, технических сооружений. | 63.00 | 0.056250 | 4'260.00 | 15-09-2016 |  |
|  | Панель 1250х2500х224 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен 1-2 этажных зданий постоянного проживания, технических сооружений. Повышенные теплоизоляционные свойства. | 65.00 | 0.075000 | 4'600.00 | 15-09-2016 |  |
| **Панели стеновые ОСП12 2800** | | | | | | | |
| STEN | Панель 1250х2800х124 (ОСБ 12мм) |  | 60.00 | 0.040500 | 4'740.00 | 15-09-2016 |  |
|  | Панель 1250х2800х174 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен 1-2 этажных зданий постоянного проживания, технических сооружений. | 63.00 | 0.060750 | 5'120.00 | 15-09-2016 |  |
|  | Панель 1250х2800х224 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для стен 1-2 этажных зданий постоянного проживания, технических сооружений. Повышенные теплоизоляционные свойства. | 66.00 | 0.081000 | 5'570.00 | 07-09-2015 |  |
| **Панели перекрытия ОСП 9/10 2500** | | | | | | | |
| PEREKR | Панель 625х2500х118 (ОСП+ППС+ОСП) |  | 23.00 | 0.031250 | 1'800.00 | 07-09-2015 |  |
| PEREKR | Панель 625х2500х168 (ОСП+ППС+ОСП) | Панель перекрытия ЭКОНОМ | 25.00 | 0.046875 | 1'980.00 | 07-09-2015 |  |
| PEREKR | Панель 625х2500х218 (ОСП+ППС+ОСП) |  | 26.00 | 0.062500 | 2'120.00 | 07-09-2015 |  |
| **Панели перекрытия ОСП12 2500** | | | | | | | |
|  | Панель 625х2500х124 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для нижних перекрытий зданий постоянного и временного проживания, технических помещений. Возможно применение для кровельных перекрытий небольших сооружений. | 30.00 | 0.031250 | 1'980.00 | 07-09-2015 |  |
|  | Панель 625х2500х174 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для нижних, потолочных, кровельных перекрытий зданий постоянного и временного проживания, технических помещений. | 31.00 | 0.046875 | 2'150.00 | 07-09-2015 |  |
|  | Панель 625х2500х224 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для нижних, потолочных, кровельных перекрытий зданий постоянного проживания, технических помещений. | 33.00 | 0.062500 | 2'320.00 | 07-09-2015 |  |
| **Панели перекрытия ОСП12 2800** | | | | | | | |
|  | Панель 625х2800х174 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для нижних, потолочных, кровельных перекрытий зданий постоянного и временного проживания, технических помещений. | 31.00 | 0.051375 | 2'640.00 | 07-09-2015 |  |
|  | Панель 625х2800х224 (ОСП+ППС+ОСП) | Применяется для нижних, потолочных, кровельных перекрытий зданий постоянного проживания, технических помещений. | 33.00 | 0.068500 | 2'830.00 | 07-09-2015 |  |
| **Панели SIP GreenBoard** | | | | | | | |
|  | Панель 600х3000х174 (GB+ППС+GB) | Применяется для устройства стен зданий постоянного и временного проживания, технических помещений. Повышенная огнестойкость. | 79.00 | 0.054000 | 3'270.00 | 07-09-2015 |  |
|  | Панель 600х3000х224 (GB+ППС+GB) | Применяется для устройства стен зданий постоянного и временного проживания, технических помещений. Повышенная огнестойкость. | 81.00 | 0.072000 | 3'460.00 | 07-09-2015 |  |
| **Панели SIP СМЛ** | | | | | | | |
|  | Панель 1220х2440х120 (СМЛ+ППС+СМЛ) | Применяется для устройства стен зданий постоянного и временного проживания, технических помещений. Повышенная огнестойкость, влагостойкость. | 78.00 | 0.036600 | 3'850.00 | 03-04-2015 |  |
|  | Панель 1220х2440х170 (СМЛ+ППС+СМЛ) | Применяется для устройства стен зданий постоянного и временного проживания, технических помещений. Повышенная огнестойкость, влагостойкость. | 81.00 | 0.054900 | 4'170.00 | 03-04-2015 |  |
| **Панели стеновые облицовочные** | | | | | | | |
| STEN | Панель 1250х2500x101 (Металл+ППС35+Металл) | Панель стеновая несущая. Применяется в ограждающих теплоизоляционных конструкциях сооружений промышленного назначения. | 28.00 | 0.037500 | 4'510.00 | 16-04-2015 |  |
| STEN | Панель 1250х2500x110 (Металл+Ф+ППС35+Ф+Металл) | Панель стеновая несущая. Применяется в ограждающих теплоизоляционных конструкциях сооружений промышленного назначения. | 80.00 | 0.037875 | 6'610.00 | 10-09-2014 |  |
| OBL | Панель 1250х3000х150 (Металл+ППС35+Металл) | Панель стеновая, для монтажа на металлокаркас. Применяется в ограждающих теплоизоляционных конструкциях сооружений промышленного назначения. | 38.00 | 0.063750 | 7'010.00 | 21-05-2015 |  |
| OBL | Панель 1250х4000х150 (Металл+ППС+Металл) | Панель стеновая, для монтажа на металлокаркас. Применяется в ограждающих теплоизоляционных конструкциях сооружений промышленного назначения. | 46.00 | 0.078750 | 8'180.00 | 21-05-2015 |  |
| OBL | Панель 1250х5000х150 (Металл+ППС+Металл) | Панель стеновая, для монтажа на металлокаркас. Применяется в ограждающих теплоизоляционных конструкциях сооружений промышленного назначения. | 57.00 | 0.093750 | 10'480.00 | 21-05-2015 |  |
| OBL | Панель 1250х6000х150 (Металл+ППС+Металл) | Панель стеновая, для монтажа на металлокаркас. Применяется в ограждающих теплоизоляционных конструкциях сооружений промышленного назначения. | 69.00 | 0.108750 | 11'190.00 | 21-05-2015 |  |
| **Панели специализированные** | | | | | | | |
| STEN | Сэндвич-панель 1250х3000х110 (металл+ППС25+ОСП) | Специализированная сэндвич-панель для павильонов, холодильных комнат и т.п. | 48.00 | 0.042713 | 5'190.00 | 12-09-2014 |  |
| STEN | Сэндвич-панель 1250х3500х124 |  | 76.00 | 0.047500 | 6'640.00 | 06-11-2014 |  |