|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетон | Без ПМД | 0 до -5°С | -5 до -10°С | -10 до -15°С | -15 до -20°С | -20 до -25°С |
| **В7,5**(M100) | 2750 | 2815 | 2880 | 2910 | 2940 | 3000 |
| **В12,5**(M150) | 2950 | 3020 | 3090 | 3130 | 3160 | 3230 |
| **В15**(M200) | 3150 | 3230 | 3310 | 3350 | 3380 | 3460 |
| **В20**(M250) | 3350 | 3440 | 3530 | 3570 | 3610 | 3690 |
| **В22,5**(M300) | 3550 | 3650 | 3750 | 3800 | 3840 | 3940 |
| **В25**(M350) | 3750 | 3860 | 3970 | 4020 | 4070 | 4170 |
| **В30**(M400) | 4150 | 4270 | 4390 | 4440 | 4490 | 4600 |
| **В35**(M450) | 4300 | 4300 | 4560 | 4620 | 4670 | 4790 |
| **В40**(M500) | 4450 | 4450 | 4730 | 4790 | 4850 | 4970 |
| Раствор | Без ПМД | 0 до -5°С | -5 до -10°С | -10 до -15°С | -15 до -20°С | -20 до -25°С |
| **М 50** | 2550 | 2620 | 2690 | 2730 | 2760 | 2840 |
| **М 75** | 2750 | 2830 | 2910 | 2950 | 2980 | 3060 |
| **М 100** | 2950 | 3040 | 3120 | 3160 | 3190 | 3270 |
| **М 150** | 3200 | 3300 | 3390 | 3440 | 3480 | 3570 |
| **М 200** | 3450 | 3560 | 3670 | 3740 | 3780 | 3890 |
| **М 300** | 3750 | 3890 | 4040 | 4120 | 4180 | 4320 |