|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | **Вес,кг.** | **Габариты, мм.** | **Назначение** | **Цена** |
| **Кольца стеновые (КС, КЦ)** [ГОСТ 8020-90](http://www.xn---5-9kcq4bf1a.xn--p1ai/gost-8020-90) | | | | |
| КС 7-3 | 150 | 840(Dн)\*700(Dвн)\*360(h) | Горловина колодца | 1000 |
| КС 7-6 | 250 | 840(Dн)\*700(Dвн)\*600(h) | Горловина колодца | 1400 |
| КС 7-9 | 400 | 840(Dн)\*700(Dвн)\*900(h) | Горловина колодца | 1600 |
| КС 10-6 | 400 | 1160(Dн)\*1000(Dвн)\*600(h) | Стенки колодца | 1800 |
| КС 10-9 | 600 | 1160(Dн)\*1000(Dвн)\*900(h) | Стенки колодца | 2000 |
| КС 15-6 | 660 | 1680(Dн)\*1500(Dвн)\*600(h) | Стенки колодца | 2500 |
| КС 15-9 | 1000 | 1680(Dн)\*1500(Dвн)\*900(h) | Стенки колодца | 3000 |
| КС 20-6 | 1000 | 2200(Dн)\*2000(Dвн)\*600(h) | Стенки колодца | 3500 |
| КС 20-9 | 1500 | 2200(Dн)\*2000(Dвн)\*900(h) | Стенки колодца | 4300 |
| **Плиты перекрытия колодцев (ПП, КЦП)** ГОСТ 8020-90 | | | | |
| ПП 10-1 | 250 | 1160(Dн)\*140(h)\*700(Dотверст) | Крышка колодца | 1600 |
| ПП 15-1 | 650 | 1680(Dн)\*150(h)\*700(Dотверст) | Крышка колодца | 3000 |
| ПП 20-1 | 1350 | 2200(Dн)\*150(h)\*700(Dотверст) | Крышка колодца | 4600 |
| **Плиты низа колодцев (ПН, КД, КЦД)** ГОСТ 8020-90 | | | | |
| ПН 10-1 | 250 | 1160(Dн)\*100(h) | Днище колодца | 1800 |
| ПН 15-1 | 680 | 1680(Dн)\*150(h) | Днище колодца | 3100 |
| ПН 20-1 | 1150 | 2200(Dн)\*200(h) | Днище колодца | 4800 |
| **Кольцо опорное (КО)** ГОСТ 8020-90 | | | | |
| КО 6 | 50 | 840(Dн)\*60(h)\*700(Dотверст) | Опора под люк | 650 |
| **Люки полимерные** | | | | |
| Люк легкий (до 3т) | 26 | 750(Øкорпуса)\*35(hкрышки) | Пешеходная зона | 1500 |
| Люк тяжелый магистральный(до 15 т) | 41 | 780(Øкорпуса)\*60(hкрышки) | Общегородские дороги | 2700 |
| **Люки чугунные** ГОСТ 3634-99 | | | | |
| Люк чугунный тип "Т" (до 25 т) | 89 | 805(Øкорпуса)\*40(h) | Интенсивное движение | 3500 |