**Цены на плиты перекрытия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование** | **размер, мм** | | | **вес/тонн** | **маш/норма** | **цена, руб** |
|  | длина | ширина | толщина |  |  |  |
| ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 6 | 11760 |
| ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,33 | 6 | 11480 |
| ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,18 | 6 | 11340 |
| ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3,08 | 6 | 11200 |
| ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1,82 | 10 | 7020 |
| ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | 9 | 8235 |
| ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 2,85 | 7 | 9720 |
| ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1,72 | 11 | 6885 |
| ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,19 | 9 | 7965 |
| ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,76 | 7 | 9315 |
| ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 1,67 | 11 | 6750 |
| ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2,12 | 9 | 7830 |
| ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,71 | 7 | 9180 |
| ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1,65 | 11 | 6750 |
| ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,08 | 10 | 7695 |
| ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,57 | 7 | 9045 |
| ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,57 | 12 | 6480 |
| ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 10 | 7560 |
| ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,42 | 8 | 8775 |
| ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,47 | 13 | 6345 |
| ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,86 | 11 | 7290 |
| ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,3 | 8 | 8505 |
| ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,4 | 14 | 6075 |
| ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,76 | 11 | 7020 |
| ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,02 | 9 | 8235 |
| ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,31 | 15 | 5940 |
| ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,56 | 12 | 6885 |
| ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 1,95 | 10 | 7965 |
| ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1,23 | 16 | 5805 |
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,53 | 13 | 6750 |
| ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 1,92 | 10 | 7695 |
| ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1,18 | 16 | 5130 |
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,48 | 14 | 5805 |
| ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,83 | 11 | 6615 |
| ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1,1 | 17 | 4995 |
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,4 | 14 | 5670 |
| ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,74 | 11 | 6480 |
| ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,06 | 18 | 4860 |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,32 | 15 | 5535 |
| ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,64 | 12 | 6210 |
| ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1 | 19 | 4725 |
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,25 | 16 | 5400 |
| ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,53 | 13 | 6075 |
| ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0,92 | 20 | 4590 |
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,2 | 17 | 5130 |
| ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,48 | 14 | 5940 |
| ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,88 | 22 | 4455 |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,11 | 18 | 4860 |
| ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 14 | 5805 |
| ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0,82 | 24 | 4320 |
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1,05 | 20 | 4860 |
| ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,37 | 16 | 5670 |
| ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,8 | 25 | 4185 |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1,01 | 20 | 4725 |
| ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,32 | 16 | 5400 |
| ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,71 | 27 | 4050 |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,91 | 23 | 4590 |
| ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,2 | 18 | 5130 |

[Как правильно хранить плиты перекрытия](http://www.pliti-perekritiya.ru/glavnaya)

[В зависимости от количества возможна скидка.](http://www.pliti-perekritiya.ru/glavnaya)

**[Принимаются заказы по индивидуальным критериям.](http://www.pliti-perekritiya.ru/glavnaya)**