|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Единица измерения** | **Цена с учетом НДС** | **-5 С** | **-10 С** |  |  |
|  |
|  ***Цементно-песчаный раствор*****Цементно-песчаные растворы** применяютя при стяжке полов, затирки швов кирпичных стен, а также для заполнения швов сборных железобетонных конструкций. |  |
| **М 50** | **куб.м.** | **2280** | **2333** | **2387** |  |  |
| **М 75** | **куб.м.** | **2320** | **2466** | **2523** |  |  |
| **М 100** | **куб.м.** | **2490** | **2739** | **2756** |  |  |
| **М 150** | **куб.м.** | **2700** | **2914** | **3014** |  |  |
| **М 200** | **куб.м.** | **2924** | **3368** | **3370** |  |  |
|  ***Бетон на ОПГС*****Бетон на ОПГС** используется для зпливки полов, фундаментов, подготовки к заливке, а также производства железобетонных изделий. |  |
| **В7,5 (М100)** | **куб.м.** | **2850** | **3039** | **3134** |  |  |
| **В12,5 (М150)** | **куб.м.** | **2981** | **3133** | **3158** |  |  |
| **В15 (М200)** | **куб.м.** | **3150** | **3250** | **3350** |  |  |
| **В20 (М250)** | **куб.м.** | **3320** | **3487** | **3582** |  |  |
| **В22,5 (М300)** | **куб.м.** | **3550** | **3698** | **3870** |  |  |
| **В25 (М350)** | **куб.м.** | **3697** | **3850** | **3970** |  |  |
|  ***Бетон на гранитном щебне*****Бетон на гранитном щебне** применяется при заливке фундаментов повышеной прочности, лестниц, перекрытий, а также для дорожного строительства. Изотовление низких марок бетона на гранитном щебне невозможно. |  |
| **В20 (М250)** | **куб.м.** | **3980** | **4152** | **4252** | **4352** |  |
| **В22,5 (М300)** | **куб.м.** | **4050** | **4250** | **4350** | **4450** |  |
| **В25 (М350)** | **куб.м.** | **4250** | **4450** | **4550** | **4650** |  |
| **В30 (М400)** | **куб.м.** | **4450** | **4650** | **4750** | **4850** |  |
| **В35 (М450)** | **куб.м.** | **4600** | **4800** | **4900** | **5000** |  |
| **В40 (М500)** | **куб.м.** | **4900** | **5100** | **5200** | **5300** |  |

Стоимость доставки уточняйте у оператора.