На заказ мы можем сделать плиты перекрытия любой длины

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Размеры(дл\*шир\*выс) | Вес (т) | Цена с НДС |
| пк24-10-8та | 2380\*990\*220 | 0,750 | 3800 |
| пк24-12-8та | 2380\*1190\*220 | 0,875 | 4500 |
| пк24-15-8та | 2380\*1490\*220 | 1,200 | 5400 |
| пк27-10-8та | 2680\*990\*220 | 0,825 | 4200 |
| пк27-12-8та | 2680\*1190\*220 | 1,000 | 4900 |
| пк27-15-8та | 2680\*1490\*220 | 1,325 | 5900 |
| пк30-10-8та | 2980\*990\*220 | 0,925 | 4500 |
| пк30-12-8та | 2980\*1190\*220 | 1,125 | 5400 |
| пк30-15-8та | 2980\*1490\*220 | 1,475 | 6400 |
| пк33-10-8та | 3280\*990\*220 | 0,400 | 4900 |
| пк33-12-8та | 3280\*1190\*220 | 1,225 | 5850 |
| пк33-15-8та | 3280\*1490\*220 | 1,623 | 7000 |
| пк36-10-8та | 3580\*990\*220 | 1,075 | 5200 |
| пк36-12-8та | 3580\*1190\*220 | 1,325 | 6200 |
| пк36-15-8та | 3580\*1490\*220 | 1,750 | 7400 |
| пк39-10-8та | 3880\*990\*220 | 1,150 | 5500 |
| пк39-12-8та | 3880\*1180\*220 | 1,400 | 6500 |
| пк39-15-8та | 3880\*1490\*220 | 1,875 | 7800 |
| пк42-10-8та | 4180\*990\*220 | 1,450 | 5700 |
| пк42-12-8та | 4180\*1190\*220 | 1,525 | 6800 |
| пк42-15-8та | 4180\*1490\*220 | 2,025 | 8100 |
| пк45-10-8ат5 | 4480\*990\*220 | 1,350 | 5900 |
| пк45-12-8ат5 | 4480\*1190\*220 | 1,625 | 6950 |
| пк45-15-8ат5 | 4480\*1490\*220 | 2,150 | 8300 |
| пк48-10-8ат5 | 4780\*990\*220 | 1,425 | 5950 |
| пк48-12-8ат5 | 4780\*1190\*220 | 1,725 | 7100 |
| пк48-15-8ат5 | 4780\*1490\*220 | 2,300 | 8500 |
| пк51-10-8ат5 | 5080\*990\*220 | 1,525 | 6100 |
| пк51-12-8ат5 | 5080\*1190\*220 | 1,800 | 7300 |
| пк51-15-8ат5 | 5080\*1490\*220 | 2,425 | 8700 |
| пк54-10-8ат5 | 5380\*1190\*220 | 1,600 | 6300 |
| пк54-12-8ат5 | 5380\*1180\*220 | 1,950 | 7500 |
| пк54-15-8ат5 | 5380\*1490\*220 | 2,575 | 8900 |
| пк57-10-8ат5 | 5680\*990\*220 | 1,675 | 6500 |
| пк57-12-8ат5 | 5680\*1190\*220 | 2,050 | 7700 |
| пк57-15-8ат5 | 5680\*1490\*220 | 2,700 | 9200 |
| пк60-10-8ат5 | 5980\*990\*220 | 1,775 | 6600 |
| пк60-12-8ат5 | 5980\*1190\*220 | 2,100 | 7800 |
| пк60-15-8ат5 | 5980\*1490\*220 | 2,850 | 9300 |
| пк63-10-8ат5 | 6280\*990\*220 | 1,850 | 6950 |
| пк63-12-8ат5 | 6280\*1190\*220 | 2,200 | 8200 |
| пк63-15-8ат5 | 6280\*1490\*220 | 2,975 | 9800 |
| пк64-10-8ат5 | 6380\*990\*220 | 1,880 | 7600 |
| пк64-12-8ат5 | 6380\*1190\*220 | 2,275 | 8900 |
| пк64-15-8ат5 | 6380\*1490\*220 | 3,025 | 10600 |
| пк66-10-8ат5 | 6580\*990\*220 | 1,950 | 7900 |
| пк66-12-8ат5 | 6580\*1190\*220 | 2,350 | 9300 |
| пк66-15-8ат5 | 6580\*1490\*220 | 3,120 | 11100 |
| пк72-10-8ат5 | 7180\*990\*220 | 2,160 | 8300 |
| пк72-12-8ат5 | 7180\*1190\*220 | 2,575 | 9900 |
| пк72-15-8ат5 | 7180\*1490\*220 | 3,400 | 11800 |