|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | **Цена****8**нагр.**С**ейс | **Размер**в мм.(д.-ш.-в.) | **Вес**тн | **Объем**Куб.м. |
| **ПК 90-12** | **17830** | 8980\*1190\*220 | 3,23 | 2,350 |
| **ПК 80-12** | **14180** | 7980\*1190\*220 | 3,02 | 2,090 |
| **ПК 72-12** | **10320** | 7180\*1190\*220 | 2,70 | 1,880 |
| **ПК 63-12** | **7160** | 6280\*1190\*220 | 2,20 | 1,644 |
| **ПК 60-12** | **7060** | 5980\*1190\*220 | 2,10 | 1,565 |
| **ПК 57-12** | **6570** | 5680\*1190\*220 | 2,00 | 1,487 |
| **ПК 54-12** | **6330** | 5380\*1190\*220 | 1,90 | 1,408 |
| **ПК 51-12** | **6120** | 5080\*1190\*220 | 1,80 | 1,33 |
| **ПК 48-12** | **5700** | 4780\*1190\*220 | 1,70 | 1,251 |
| **ПК 45-12** | **5490** | 4480\*1190\*220 | 1,60 | 1,173 |
| **ПК 42-12** | **5130** | 4180\*1190\*220 | 1,49 | 1,102 |
| **ПК 36-12** | **4500** | 3580\*1190\*220 | 1,28 | 0,860 |
| **ПК 33-12** | **4150** | 3280\*1190\*220 | 1,17 | 0,860 |
| **ПК 30-12** | **3740** | 2980\*1190\*220 | 1,08 | 0,780 |
| **ПК 27-12** | **3590** | 2680\*1190\*220 | 0,97 | 0,700 |
| **ПК 24-12** | **3330** | 2380\*1190\*220 | 0,87 | 0,630 |
| **ПК 90-15** | **22030** | 8980\*1490\*220 | 4,25 | 2,940 |
| **ПК 80-15** | **18240** | 7980\*1490\*220 | 4,00 | 2,620 |
| **ПК 72-15** | **12830** | 7180\*1490\*220 | 3,20 | 2,354 |
| **ПК 63-15** | **8010** | 6280\*1490\*220 | 2,95 | 2,060 |
| **ПК 60-15** | **7920** | 5980\*1490\*220 | 2,80 | 1,960 |
| **ПК 57-15** | **7640** | 5680\*1490\*220 | 2,68 | 1,860 |
| **ПК 54-15** | **7530** | 5380\*1490\*220 | 2,53 | 1,763 |
| **ПК 51-15** | **7280** | 5080\*1490\*220 | 2,40 | 1,665 |
| **ПК 48-15** | **7060** | 4780\*1490\*220 | 2,25 | 1,570 |
| **ПК 45-15** | **6400** | 4480\*1490\*220 | 2,05 | 1,469 |
| **ПК 42-15** | **5960** | 4180\*1490\*220 | 1,97 | 1,370 |
| **ПК 36-15** | **5520** | 3580\*1490\*220 | 1,70 | 1,170 |
| **ПК 33-15** | **5200** | 3280\*1490\*220 | 1,56 | 1,075 |
| **ПК 30-15** | **4970** | 2980\*1490\*220 | 1,42 | 0,98 |
| **ПК 27-15** | **4720** | 2680\*1490\*220 | 1,29 | 0,88 |
| **ПК 24-15** | **4410** | 2380\*1490\*220 | 1,15 | 0,79 |
| **ФУНДАМЕНТНЫЙ БЛОК** |
| **ФБС 24-3-6** | **1500** | 2380\*300\*580 | 0,970 | 0,406 |
| **ФБС 24-4-6** | **1590** | 2380\*400\*580 | 1,300 | 0,543 |
| **ФБС 24-5-6** | **2090** | 2380\*500\*580 | 1,630 | 0,679 |
| **ФБС 12-3-6** | **900** | 1180\*300\*580 | 0,485 | 0,200 |
| **ФБС 12-4-6** | **1070** | 1180\*400\*580 | 0,640 | 0,265 |
| **ФБС 12-5-6** | **1380** | 1180\*500\*580 | 0,790 | 0,331 |
| **ФБС 9-3-6** | **820** | 880\*300\*580 | 0,350 | 0,146 |
| **ФБС 9-4-6** | **970** | 880\*400\*580 | 0,470 | 0,195 |
| **ФБС 9-5-6** | **1250** | 880\*500\*580 | 0,590 | 0,244 |
| **КОЛЬЦА И ДЕТАЛИ КОЛОДЦЕВ (САМОВЫВОЗ)** |
| **наименование** | **1м** | **1,5м** | **2м** |
| **кольца**(h=0.9м) | **1980** | **2980** | **5400** |
| **полукольца**  (h=0.5м) | **1300** | **2000** | **3320** |
| **крышка** | **2300** | **3400** | **5500** |
| **крышка с чугунным люком** | **6850** | **7950** | **10050** |
| **крышка с пластик.люком** | **3550** | **4650** | **6750** |
| **люк пластиковый** | **700** |
| **люк ж/б** | **500** |
| **КС 7-9** | **1400** |
| **КС 7-5** | **1000** |
| **КО6** | **550** |
| **Колодец связи ККС-2-10** | **8600** |
| **Колодец связи ККС — 2-80** | **9600** |
| **ПКЛ 8** | **750** |

|  |
| --- |
| **ПЕРЕМЫЧКИ (САМОВЫВОЗ)** |
| **НАИМЕНОВАНИЕ** | **РАЗМЕР** | **ВЕС (кг)** | **ЦЕНА** |
| 8ПБ 13-1 | 1300\*120\*90 | 34 | 250 |
| 8ПБ 17-2 | 1700\*120\*90 | 43 | 330 |
| 8ПБ 19-3 | 1900\*120\*90 | 50 | 420 |
| 9ПБ 22-3 | 2200\*120\*190 | 113 | 680 |
| 9ПБ 26-4 | 2600\*120\*190 | 134 | 860 |
| 9ПБ 30-4 | 3000\*120\*190 | 163 | 1050 |
| 9ПБ 13-37 | 1300\*120\*190 | 70 | 550 |
| 9ПБ 16-37 | 1600\*120\*190 | 84 | 700 |
| 9ПБ 18-37 | 1800\*120\*190 | 98 | 850 |
| 10ПБ 18-27 | 1800\*250\*190 | 206 | 1090 |
| 10ПБ 21-27 | 2100\*250\*190 | 235 | 1400 |
| 10ПБ 25-27 | 2500\*250\*190 | 281 | 1950 |
| 10ПБ 27-27 | 2700\*250\*190 | 310 | 2650 |
| 10ПБ 30-27 | 3000\*250\*190 | 310 | 2900 |
| **СТОЛБЫ, ПРИСТАВКИ** |
| **ПРИСТАВА ПР-08** | 3000\*180\*150 | **1860** |
| **СТОЛБ ПЗ (Столб предупредительных знаков)** | 2400\*120\*120 | **855** |
| **СТОЛБ УТ (Столб указатель трассы)** | 1200\*120\*120 | **385** |
| **ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ** |
| **ЛС-10** | 1000\*145\*330 | 0,044 | **850  (сам-з)** |
| **ЛС-10-1а** | 1000\*145\*330 | 0,044 | **930   (сам-з)** |
| **ЛС-11** | 1050\*145\*330 | 0,046 | **870  (сам-з)** |
| **ЛС-11-1а** | 1050\*145\*330 | 0,046 | **950   (сам-з)** |
| **ЛС-12** | 1200\*145\*330 | 0,053 | **890  (сам-з)** |
| **ЛС-12-1а** | 1200\*145\*330 | 0,053 | **970   (сам-з)** |
| **ЛС-13** | 1300\*145\*330 | 0,061 | **1000   (сам-з)** |
| **ЛС-13-1а** | 1300\*145\*330 | 0,061 | **1080  (сам-з)** |
| **ЛС-14** | 1350\*145\*330 | 0,060 | **1120 (сам-з)** |
| **ЛС-14-1а** | 1350\*145\*330 | 0,060 | **1200  (сам-з)** |
| **ЛС-15** | 1500\*145\*330 | 0,066 | **1230  (сам-з)** |
| **ЛС-15-1а** | 1500\*145\*330 | 0,066 | **1310  (сам-з)** |