|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименованиеизделий** | **Размеры (диаметр х высота х толщина), мм** | **Вес, т** | **Маркапрочности** | **Морозостойкость** | **Цена, руб.** |
| **Кольца** |
| **КС 7-9** | 840х70х890 | 0,4 | M250 | F200 | 1250 |
| **КС 10-9** | 1000х80х890 | 0,6 | M250 | F200 | 1350 |
| **КС 15-9** | 1500х90х890 | 1,0 | M250 | F200 | 2350 |
| **КС 10-4** | 1000х70х400 | 0,25 | M250 | F200 | 800 |
| **Крышки** |
| **ПП-10** | 1160х150Х- | 0,28 | M250 | F200 | 1400 |
| **ПП-10 тротуарная** | 1160х100Х- | 0,19 | M250 | F200 | 1000 |
| **ПП-15** | 1680х150х- | 0,8 | M250 | F200 | 2400 |
| **ПП-15 тротуарная** | 1680х100х- | 0,6 | M250 | F200 | 2000 |
| **Днища** |
| **ПН-10** | 1200х120х- | 0,43 | M250 | F200 | 1400 |
| **ПН-15** | 1700х120х- | 0,85 | M250 | F200 | 2400 |
| **Люки** |
| Люк бетонный | 800х70 | 0,06 | М250 | F200 | 500 |
| Люк полимерно-песчанный | 800х70 | 0,02 | — | — | 1000 |