|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | | Размеры мм | Масса,т | | | Изображение | Цена с НДС | |
| Элементы колодцев | | | | | | | | |
| Кольцо стеновое КС 10-3 | | 1160x1000x290 | 0,2 | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton1.jpg | 1400 | |
| Кольцо стеновое КС 10-6 | | 1160x1000x590 | 0,4 | | | 1550 | |
| Кольцо стеновое КС 10-9 | | 1160x1000x890 | 0,6 | | | 1800 | |
| Кольцо стеновое КС 10-9 с пазом | | 1160x1000x890 | 0,6 | | | 1900 | |
| Кольцо стеновое КС 15-6 | | 1680x1500x600 | 0,4 | | | 2800 | |
| Кольцо стеновое КС 15-9 | | 1680x1500x890 | 1 | | | 3150 | |
| Кольцо стеновое КС 20-9 | | 2200x2000x890 | 1,5 | | | 5500 | |
| Кольцо опорное КО-6 | | 840x580x70 | 0,05 | | | 400 | |
| Кольцо с дном ДК 10-9 | | 1160x1000x890 | 0,9 | | | 2700 | |
| Кольцо с дном ДК 15-9 | | 1680x1500x890 | 1,7 | | | 5200 | |
| Кольцо с дном ДК 20-9 | | 2200x2000x890 | 1,1 | | | 9900 | |
| Плита перекрытия ПП 10-2 | | 1160x150 | 0,25 | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton2.jpg | 1100 | |
| Плита перекрытия ПП 15-2 | | 1680x150 | 0,7 | | | 2700 | |
| Плита днища ПН 10 | | 1160x150 | 0,22 | | | 1100 | |
| Плита днища ПН 15 | | 1680x150 | 0,6 | | | 2700 | |
| Кольцо с крышкой ПК 10-9 | |  |  | | |  | 2700 | |
| Кольцо с крышкой ПК 15-9 | |  |  | | |  | 5200 | |
| Люки | | | | | | | | |
| Люк чугунный тяжелый | | Нагрузка 25 тонн |  | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton3.JPG | 3750 | |
| Люк чугунный легкий | | Нагрузка 3,5 тонн |  | | | 2400 | |
| Люк чугунный средний | | Нагрузка 15 тонн |  | | | 3000 | |
| Люк дождеприемный | | Нагрузка  25 тонн |  | | | 4000 | |
| Каналы непроходные | | | | | | | | |
| Канал непроходной КН-1 | | 1990x890x280 | 0,5 | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton4.jpg | 1800 | |
| Канал непроходной КН-2 | | 1990x1140x340 | 0,7 | | | 2150 | |
| Канал непроходной КН-3 | | 1990x1390x410 | 0,87 | | | 2550 | |
| Канал непроходной КН-4 | | 1990x1640x490 | 1,05 | | | 3800 | |
| Канал непроходной КН-5 | | 1990x1740x540 | 1,15 | | | 5100 | |
| Канал непроходной КН-6 | | 1990x2260x660 | 1,72 | | | 7100 | |
| Канал непроходной КН-7 | | 1990x3080x780 | 2,75 | | | 9800 | |
| Каналы сборные | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton4.jpg |  | |
| КС 420х210 |
| ПД 21 | |  |  | | | 23300 | |
| ПС 8 | |  |  | | | 12800 | |
| ПТ 7 | |  |  | | | 20900 | |
|  | |  |  | | |  | |
|  | | КС  360х180 |  | | |  | |
| ПД 20 | |  |  | | | 18100 | |
| ПС 7 | |  |  | | | 12800 | |
| ПТ 6 | |  |  | | | 17550 | |
| Лотки | | | | | | | | |
| Лотки Л 4-8 | | 2980x780x530 | 0,9 | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton5.jpg | 3400 | |
| Лотки Л 5-8 | | 2970x780x680 | 1,1 | | | 3500 | |
| Лотки Л 6-8 | | 2970x1160x530 | 1,1 | | | 5000 | |
| Лотки Л 10-8 | | 3000x1480x550 | 1,7 | | | 6500 | |
| Лотки межпутные МПЛ 075 | | 850x700x1500 | 0,85 | | | 3100 | |
| Лотки межпутные МПЛ 100 | | 1100x700x1500 | 1,05 | | | 3400 | |
| Лотки межпутные МПЛ 125 | | 1350x700x1500 | 1,25 | | | 3850 | |
| Лотки УБК-1А | | 1990x495x1990 | 0,86 | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton6.jpg | 1700 | |
| Лотки УБК-2А | | 1990x990x1990 | 0,86 | | | 1550 | |
| Камень бордюрный | | | | | | | | |
| Камень бордюрный БР100х30х18 | | 1000x300x18 | 0,3 | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton7.jpg | 380 | |
| Камень бордюрный БР100x30x15 | | 1000x300x15 | 0,11 | | | 290 | |
| Камень бордюрный БР100x20x8 | | 1000x200x80 | 0,05 | | | 175 | |
| Камень бордюрный БР50x20x8 | | 500x200x80 | 0,02 | | | 105 | |
| Камеры тепловые (блочно-монолитные) | | | | | | | | |
| Камера 1,8x1,8x2,0 | | | | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton8.jpg | 39800 | |
| Камера 2,6x2,6x2,0 | | | | | | 73650 | |
| Камера 3,0x3,0x2,0 | | | | | | 84400 | |
| Камеры 2,5x4,0x2,0 | | | | | | 136500 | |
| Камеры 2,5x4,0x4,0 | | | | | | 198900 | |
| Камера 4,0x4,0x2,0 | | | | | | 184200 | |
| Камеры 4,0x4,0x4,0 | | | | | | 257309 | |
| Камеры 4,0x5,5x2,0 | | | | | | 231550 | |
| Камеры 4,0x5,5x4,0 | | | | | | 315200 | |
| Камеры тепловые(плиточного типа) | | | | | | | | |
| Камера 2,6x2,6x2,0 | | | | | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton9.jpg | 61900 | |
| Камера 3,0x3,0x2,0 | | | | | | 73550 | |
| Камеры 2,5x4,0x2,0 | | | | | | 122900 | |
| Камеры 2,5x4,0x4,0 | | | | | | 181200 | |
| Камера 4,0x4,0x2,0 | | | | | | 165300 | |
| Камеры 4,0x4,0x4,0 | | | | | | 213000 | |
| Камеры 4,0x5,5x4,0 | | | | | | 239500 | |
| Камеры 4,0x5,5x2,0 | | | | | | 202400 | |
| Камеры 5,5x5,5x2,0 | | | | | | 306280 | |
| Камеры 5,5x5,5x4,0 | | | | | | 384720 | |
| Плиты дорожные | | | | | | | | |
| Плита 2П30.18-30(ГОСТ) | | 2990x1750x170 | | 2,2 | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton10.jpg | 5200 | |
| Плита 2П30.18-30(ТУ-2) | | 2990x1750x170 | | 2,2 | | 5100 | |
| Плита 2П30.18-30(ТУ-1) | | 2990x1750x170 | |  | |  | 4900 | |
| Забор железобетонный | | | | | | | | |
| Забор самостоящий "алмазная грань" СО 24.25-160 | 2400\*1600\*250 | | | | 1,95 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton11.jpg | | 8300 |
| Плита забора 3ПБ 40.20 |  | | | |  |  | | 7400 |
| Фундамент   Ф 12.7.5 |  | | | |  |  | | 1900 |
| Опорные подушки | | | | | | | | |
| Опорная подушка ОП 1 | | 200x200x90 | | 0,01 | | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton12.jpg | 190 | |
| Опорная подушка ОП 2 | | 200x300x90 | | 0,013 | | 240 | |
| Опорная подушка ОП 3 | | 400x400x90 | | 0,04 | | 300 | |
| Опорная подушка ОП 4 | | 500x500x140 | | 0,09 | | 760 | |
| Опорная подушка ОП 5 | | 550x650x140 | | 0,13 | | 1590 | |
| Опорная подушка ОП 6 | | 650x750x140 | | 0,18 | | 2270 | |
| Опорная подушка ОП 7 | | 750x850x140 | | 0,23 | | 2670 | |
| Опорная подушка ОП 8 | | 850x1050x290 | | 0.65 | | 5490 | |
| Опорная подушка ОП 9 | | 1150x1350x290 | | 1,13 | | 9590 | |