|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Размеры мм | Масса,т | Изображение | Цена с НДС |
| Элементы колодцев |
| Кольцо стеновое КС 10-3 | 1160x1000x290 | 0,2 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton1.jpg | 1400 |
| Кольцо стеновое КС 10-6 | 1160x1000x590 | 0,4 | 1550 |
| Кольцо стеновое КС 10-9 | 1160x1000x890 | 0,6 | 1800 |
| Кольцо стеновое КС 10-9 с пазом | 1160x1000x890 | 0,6 | 1900 |
| Кольцо стеновое КС 15-6 | 1680x1500x600 | 0,4 | 2800 |
| Кольцо стеновое КС 15-9 | 1680x1500x890 | 1 | 3150 |
| Кольцо стеновое КС 20-9 | 2200x2000x890 | 1,5 | 5500 |
| Кольцо опорное КО-6 | 840x580x70 | 0,05 | 400 |
| Кольцо с дном ДК 10-9 | 1160x1000x890 | 0,9 | 2700 |
| Кольцо с дном ДК 15-9 | 1680x1500x890 | 1,7 | 5200 |
| Кольцо с дном ДК 20-9 | 2200x2000x890 | 1,1 | 9900 |
| Плита перекрытия ПП 10-2 | 1160x150 | 0,25 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton2.jpg | 1100 |
| Плита перекрытия ПП 15-2 | 1680x150 | 0,7 | 2700 |
| Плита днища ПН 10 | 1160x150 | 0,22 | 1100 |
| Плита днища ПН 15 | 1680x150 | 0,6 | 2700 |
| Кольцо с крышкой ПК 10-9 |  |  |  | 2700 |
| Кольцо с крышкой ПК 15-9 |  |  |  | 5200 |
| Люки |
| Люк чугунный тяжелый | Нагрузка 25 тонн |  | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton3.JPG | 3750 |
| Люк чугунный легкий | Нагрузка 3,5 тонн |  | 2400 |
| Люк чугунный средний | Нагрузка 15 тонн |  | 3000 |
| Люк дождеприемный | Нагрузка  25 тонн |  | 4000 |
| Каналы непроходные |
| Канал непроходной КН-1 | 1990x890x280 | 0,5 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton4.jpg | 1800 |
| Канал непроходной КН-2 | 1990x1140x340 | 0,7 | 2150 |
| Канал непроходной КН-3 | 1990x1390x410 | 0,87 | 2550 |
| Канал непроходной КН-4 | 1990x1640x490 | 1,05 | 3800 |
| Канал непроходной КН-5 | 1990x1740x540 | 1,15 | 5100 |
| Канал непроходной КН-6 | 1990x2260x660 | 1,72 | 7100 |
| Канал непроходной КН-7 | 1990x3080x780 | 2,75 | 9800 |
| Каналы сборные |
|  |  |  | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton4.jpg |  |
| КС 420х210 |
| ПД 21 |  |  | 23300 |
| ПС 8 |  |  | 12800 |
| ПТ 7 |  |  | 20900 |
|  |  |  |  |
|  | КС  360х180 |  |  |
| ПД 20 |  |  | 18100 |
| ПС 7 |  |  | 12800 |
| ПТ 6 |  |  | 17550 |
| Лотки |
| Лотки Л 4-8 | 2980x780x530 | 0,9 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton5.jpg | 3400 |
| Лотки Л 5-8 | 2970x780x680 | 1,1 | 3500 |
| Лотки Л 6-8 | 2970x1160x530 | 1,1 | 5000 |
| Лотки Л 10-8 | 3000x1480x550 | 1,7 | 6500 |
| Лотки межпутные МПЛ 075 | 850x700x1500 | 0,85 | 3100 |
| Лотки межпутные МПЛ 100 | 1100x700x1500 | 1,05 | 3400 |
| Лотки межпутные МПЛ 125 | 1350x700x1500 | 1,25 | 3850 |
| Лотки УБК-1А | 1990x495x1990 | 0,86 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton6.jpg | 1700 |
| Лотки УБК-2А | 1990x990x1990 | 0,86 | 1550 |
| Камень бордюрный |
| Камень бордюрный БР100х30х18 | 1000x300x18 | 0,3 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton7.jpg | 380 |
| Камень бордюрный БР100x30x15 | 1000x300x15 | 0,11 | 290 |
| Камень бордюрный БР100x20x8 | 1000x200x80 | 0,05 | 175 |
| Камень бордюрный БР50x20x8 | 500x200x80 | 0,02 | 105 |
| Камеры тепловые (блочно-монолитные) |
| Камера 1,8x1,8x2,0 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton8.jpg | 39800 |
| Камера 2,6x2,6x2,0 | 73650 |
| Камера 3,0x3,0x2,0 | 84400 |
| Камеры 2,5x4,0x2,0 | 136500 |
| Камеры 2,5x4,0x4,0 | 198900 |
| Камера 4,0x4,0x2,0 | 184200 |
| Камеры 4,0x4,0x4,0 | 257309 |
| Камеры 4,0x5,5x2,0 | 231550 |
| Камеры 4,0x5,5x4,0 | 315200 |
| Камеры тепловые(плиточного типа) |
| Камера 2,6x2,6x2,0 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton9.jpg | 61900 |
| Камера 3,0x3,0x2,0 | 73550 |
| Камеры 2,5x4,0x2,0 | 122900 |
| Камеры 2,5x4,0x4,0 | 181200 |
| Камера 4,0x4,0x2,0 | 165300 |
| Камеры 4,0x4,0x4,0 | 213000 |
| Камеры 4,0x5,5x4,0 | 239500 |
| Камеры 4,0x5,5x2,0 | 202400 |
| Камеры 5,5x5,5x2,0 | 306280 |
| Камеры 5,5x5,5x4,0 | 384720 |
| Плиты дорожные |
| Плита 2П30.18-30(ГОСТ) | 2990x1750x170 | 2,2 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton10.jpg | 5200 |
| Плита 2П30.18-30(ТУ-2) | 2990x1750x170 | 2,2 | 5100 |
| Плита 2П30.18-30(ТУ-1) | 2990x1750x170 |  |  | 4900 |
| Забор железобетонный |
| Забор самостоящий "алмазная грань" СО 24.25-160 | 2400\*1600\*250 | 1,95 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton11.jpg | 8300 |
| Плита забора 3ПБ 40.20 |  |  |  | 7400 |
| Фундамент   Ф 12.7.5 |  |  |  | 1900 |
| Опорные подушки |
| Опорная подушка ОП 1 | 200x200x90 | 0,01 | http://spbbeton.org/images/stories/zhelezobeton/zhelezobeton12.jpg | 190 |
| Опорная подушка ОП 2 | 200x300x90 | 0,013 | 240 |
| Опорная подушка ОП 3 | 400x400x90 | 0,04 | 300 |
| Опорная подушка ОП 4 | 500x500x140 | 0,09 | 760 |
| Опорная подушка ОП 5 | 550x650x140 | 0,13 | 1590 |
| Опорная подушка ОП 6 | 650x750x140 | 0,18 | 2270 |
| Опорная подушка ОП 7 | 750x850x140 | 0,23 | 2670 |
| Опорная подушка ОП 8 | 850x1050x290 | 0.65 | 5490 |
| Опорная подушка ОП 9 | 1150x1350x290 | 1,13 | 9590 |