|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Марка*** | ***Размеры*** ***L х b х h, мм*** | ***Вес******тн*** | ***Объем м 3*** | ***Цена*** ***руб.*** |  | ***Марка*** | ***Размеры*** ***L х b х h, мм*** | ***Вес******тн*** | ***Объем м 3*** | ***Цена*** ***руб.*** |  |  |  |
| **Блоки стен подвала ГОСТ 13579-78** | Л 15д-8 | 7401840\*720 | 0,62 | 0,25 | 4483 |  |  |  |
| ФБС24-6-6т | 2380\*600\*580  | 1,96 | 0,82 | 3303 | Л 4/2-15 | 2998\*780\*530 | 0,9 | 0,36 | 5872 |  |  |  |
| ФБС24-5-6т | 2380\*500\*580  | 1,63 | 0,679 | 2720 | Л 4д-15 | 740\*780\*53 | 0,23 | 0,09 | 1899 |  |  |  |
| ФБС24-4-6т | 2380\*400\*580 | 1,30 | 0,543 | 2163 | Л 6/2-15 | 2998\*1160\*530 | 1,13 | 0,45 | 7596 |  |  |  |
| ФБС24-3-6т | 2380\*300\*580 | 0,97 | 0,406 | 1702 | Л 6д-15 | 740\*1160\*530 | 0.28 | 0.11 | 2665 |  |  |  |
| ФБС12-6-6т | 1180\*600\*580 | 0,96 | 0,398 | 1691 | Л 7/2-15 | 2998\*1160\*680 | 1,35 | 0,53 | 8900 |  |  |  |
| ФБС12-5-6т | 1180\*500\*580 | 0,79 | 0,331 | 1402 | Л 7д-15 | 740\*1160\*680 | 0,34 | 0,132 | 2741 |  |  |  |
| ФБС12-4-6т | 1180\*400\*580 | 0,64 | 0,265 | 1159 | **Лотковые плиты сер. 3.006. 1-2.87 ТУ 66-124-89** |  |  |  |
| ФБС12-3-6т | 1180\*300\*580 | 0,49 | 0,203 | 904 | П 5-8 | 2990\*780\*70 | 0,41 | 0,16 | 2635 |  |  |  |
| ФБС9-6-6т | 880\*600\*580 | 0,70 | 0,293 | 1312 | П 5д-8 | 745\*780\*70 | 0,10 | 0,04 | 898 |  |  |  |
| ФБС9-5-6т | 880\*500\*580 | 0,59 | 0,244 | 1095 | П 8-8 | 2990\*1160\*100 | 0,87 | 0,35 | 4959 |  |  |  |
| ФБС9-4-6т | 880\*400\*580 | 0,47 | 0,195 | 896 | П 8д-8 | 745\*1160\*100 | 0,21 | 0,09 | 1230 |  |  |  |
| ФБС9-3-6т | 880\*300\*580 | 0,35 | 0,146 | 665 | П 11-8 | 2990\*1480\*100 | 1,1 | 0,44 | 6563 |  |  |  |
| ФС Зу-2 | 1200\*250\*280 | 0,21 | 0,084 | 415 | П 11д-8 | 745\*1480\*100 | 0,27 | 0,11 | 1703 |  |  |  |
| ФС Зу-4 | 1000\*250\*280 | 0,18 | 0,07 | 352 | П 15-8 | 2990\*1840\*120 | 1,65 | 0,66 | 10213 |  |  |  |
| **Плиты ленточных фундаментов ГОСТ 13580** | П 15д-8 | 475\*1840\*120 | 0,41 | 0,165 | 2905 |  |  |  |
| ФЛ 8-24-4 | 800\*2400\*300 | 1,37 | 0,57 | 3420 | П 18-8 | 2990\*2160\*150 | 2,42 | 0,97 | 14377 |  |  |  |
| ФЛ8-12-4 | 800\*1200\*300 | 0,68 | 0,285 | 1881 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Блоки унифицир. дырчатые сер. 3004-1.9.** | П 18д-8 | 745\*2160\*150 | 0,61 | 0,24 | 3808 |  |  |  |
| ФБП 06-1 | 580\*600\*580 | 0,26 | 0,105 | 1082 | П 21-8 | 2990\*2460\*160 | 2,94 | 1,18 | 18408 |  |  |  |
| ФБП 12-1 | 1186\*600\*580 | 0,05 | 0,21 | 2134 | П 21д-8 | 745\*2460\*160 | 0,74 | 0,29 | 4496 |  |  |  |
| ФБП 18-1 | 1780\*600\*580 | 0,80 | 0,315 | 3206 | П 6-15 | 2990\*780\*120 | 0,41 | 0,16 | 4397 |  |  |  |
| ФБП 24-1 | 2380\*600\*580 | 1,00 | 0,42 | 4267 | П 6д-15 | 745\*780\*120 | 0,10 | 0,04 | 1252 |  |  |  |
| ФБП 30-1 | 2980\*600\*580 | 1,30 | 0,53 | 5248 | П 9-15  | 2990\*1160\*120 | 0,87 | 0,35 | 6577 |  |  |  |
| ФБП 36-1 | 3580\*600\*580 | 1,60 | 0,63 | 6345 | П 9д-15 | 745\*1160\*120 | 0,21 | 0,09 | 1708 |  |  |  |
| ФБП 42-1 | 4180\*600\*580 | 1,90 | 0,74 | 7485 | П 12-15 | 2990\*1480\*160 | 1,1 | 0,44 | 9092 |  |  |  |
| ФБП 42-2 | 4180\*600\*580 | 1,90 | 0,74 | 8444 | П 12д-15 | 745\*1480\*160 | 0,27 | 0,11 | 2275 |  |  |  |
| ФБП 48-1 | 4790\*600\*580 | 2,10 | 0,85 | 8593 | **Телефонные колодцы** |  |  |  |
| ФБП 54-1 | 5380\*600\*580 | 2,40 | 0,95 | 9464 | МТК-1 | 1960\*1160\*900 | 1,48 | 0,59 | 5459 |  |  |  |
| ФБП 54-2 | 5380\*600\*580 | 2,40 | 0,95 | 12094 | МТК-2 | 1960\*1160\*900 | 1,4 | 0,56 | 6025 |  |  |  |
| ФБП 60-1 | 5980\*600\*580 | 2,70 | 1,06 | 10526 | **Дорожные плиты ТУ 67-05-266, ГОСТ 21924, ТУ 5855** |  |  |  |
| ФБП 60-2 | 5980\*600\*580 | 2,70 | 1,06 | 11572 | ПД 2-6 | 2980\*1480\*180 | 2 | 0,8 | 9983 |  |  |  |
| **Фундаментные балки сер. 1.415.1** | 2 ПД 6 | 2980\*1750\*170 | 2,2 | 0,88 | 11032 |  |  |  |
| ФБ6-1 по ФБ6-39 различной длины от | 5000 | ПД-6а | 2500\*1750\*220 | 2,4 | 0,96 | 19628 |  |  |  |
| ФБ6-45 по ФБ6-49 и сечения до | 15000 | ПД-ЛТс люком | 2000\*2000\*230 | 2,14 | 0,8 | 20079 |  |  |  |
| **Кольца стеновые ТУ 67-008-25042063** | **Плиты забора** |  |  |  |
| КЦр 15-9 | 1680\*890 | 1,00 | 0,4 | 3741 | ЗПО | 2500\*3000 | 1,50 | 0,58 | 9650 |  |  |  |
| КЦр 10-9 | 1160\*890 | 0,60 | 0,24 | 2294 | ЗПОу | 2500\*2100 | 0,90 | 0,38 | 6323 |  |  |  |
| КЦр 15-6 | 1680\*590 | 0,6 | 0,27 | 2843 | ФБП 9.6.6т | 880\*600\*600 | 0,55 | 0,23 | 1851 |  |  |  |
| КЦр 10-6 | 1160\*590 | 0,4 | 0,16 | 1945 | Ф1к с пазом | 900\*700\*450 | 0,23 | 0,56 | 1998 |  |  |  |
| КЦ 20-9 | 2200\*890 | 1,47 | 0,59 | 7114 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пл. перекрытий, днища колодцев сер. 3.900-3** | **Стойки сер. 3.407-102.в.1** | ***Дог.*** |  |  |  |
| КЦП 1-15-1 | 1680\*150 | 0,70 | 0,27 | 3951 | **Лестничные марши, площади сер.ИИ-65** |  |  |  |
| КЦП 1-10-1 | 1160\*150 | 0,25 | 0,1 | 1760 | ЛМ 15-12 | 3558\*1150 | 1,65 | 0,66 | 12402 |  |  |  |
| КЦД-10 | 1500\*100 | 0,44 | 0,18 | 2361 | ЛМ 15-14 | 3558\*1350 | 1,95 | 0,78 | 14523 |  |  |  |
| ПН-15 | 1680\*150 | 0,83 | 0,33 | 5533 | ЛМ 12-12 | 3423\*1150 | 1,6 | 0,64 | 12304 |  |  |  |
| **Плиты перекрытий дождеприемных колодцев ТУ 58 55** | ЛП 24-14 | 2600\*1240 | 0,8 | 0,31 | 4478 |  |  |  |
| ППКД10-ДБ | 1300\*1300\*150 | 0,47 | 0,194 | 3129 | ЛП 28-17 | 3000\*1540 | 1,1 | 0,44 | 6670 |  |  |  |
| **Тюбинги сер.3.006.3 ТУ 67-05-288** | ЛМ 18-12 | 4228\*1150 | 1,97 | 0,79 | 17211 |  |  |  |
| УБО21-21-15 | 2340\*2380\*1000 | 2,94 | 1,18 | 26315 | ЛМ 18-14 | 4228\*1350 | 2,3 | 0,93 | 20138 |  |  |  |
| УБО 15-21-15 | 1740\*2340\*1000 | 2,35 | 0,94 | 18193 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подкрановые балки** | **Лестничные марши, площадки сер.1.250-1** |  |  |  |
| ПБ 6,25и | 6250\*820\*330 | 3,7 | 1,463 | 32783 | ЛМ 33-14 | 3913\*1350 | 1,40 | 0,567 | 11203 |  |  |  |
| **Балконные плиты сер, 1,137-3 ГОСТ 25697** | ЛП 28-15 | 3040\*1340 | 1,00 | 0,392 | 5440 |  |  |  |
| ПБ 36-6а | 3590\*1340\*150 | 1,4 | 0,574 | 10226 | **Лестничные марши, площадки сер.1.151.1; 1.152.1; 1.152.3** |  |  |  |
| **Лотки теплотрасс сер. 3.006.1.-2.87** | ЛМ 28-11п | 2720\*1050 | 1,30 | 0,531 | 8410 |  |  |  |
| Л 4/2-8 | 2998\*780\*530 | 0,9 | 0,36 | 5637 | ЛПР 22-15к | 2480\*1600 | 1,20 | 0,47 | 5890 |  |  |  |
| Л 4д-8 | 740\*780\*530 | 0,23 | 0,09 | 1842 | ЛПР 22-18к | 2480\*1900 | 1,40 | 0,537 | 6690 |  |  |  |
| Л 6/2-8 | 2998\*1160\*530 | 1,13 | 0,45 | 7433 | 2ЛП25 18-4к | 2780\*1900 | 1,50 | 0,613 | 7534 |  |  |  |
| Л 6д-8 | 740\*1160\*530 | 0,28 | 0,11 | 2435 | 2ЛП25-12-4к | 2780\*1300 | 1,20 | 0,464 | 5852 |  |  |  |
| Л 7/2-8 | 2998\*1160\*680 | 1,35 | 0,53 | 8272 | **Лестничные марши, площадки сер.ИИ-04-7** |  |  |  |
| Л 7д-8 | 740\*1160\*680 | 0,34 | 0,132 | 2493 | ЛМ 58-14-17 | 5770\*1150 | 2,70 | 0,915 | 19154 |  |  |  |
| Л 10/2-8 | 2998\*1480\*550 | 1,65 | 0,66 | 11427 | ЛМ 58-14-18 | 5770\*1150 | 2,70 | 1,105 | 16051 |  |  |  |
| Л 10д-8 | 740\*1480\*550 | 0,41 | 0,165 | 2815 | ЛМ 58-14-14 | 5770\*1150 | 2,70 | 0,876 | 18363 |  |  |  |
| Л 11/2-8 | 2998\*1480\*700 | 1,80 | 0,72 | 12673 | ЛП 15-14 | 1490\*1185 | 0,60 | 0,234 | 3651 |  |  |  |
| Л 11д-8 | 740\*1480\*700 | 0,45 | 0,180 | 3170 | **Лестничные марши, площадки сер.1.050.1-2** |  |  |  |
| Л 14/2-8 | 2998\*1840\*570 | 2,33 | 0,93 | 14979 | ЛМП57.11.17.5 | 5650\*1150 | 2,40 | 0,95 | 18320 |  |  |  |
| Л 14д-8 | 740\*1840\*570 | 0,58 | 0,23 | 4137 | ЛМП57.11.14.5 | 5650\*1150 | 2,20 | 0,90 | 17284 |  |  |  |
| Л 15/2-8 | 2998\*1840\*720 | 2,48 | 0,99 | 16220 | ЛМП57.11.18.5-1 | 5650\*1150 | 2,40 | 0,95 | 18329 |  |  |  |
| **Лестничные ступени ГОСТ 8717** | ЛМП57.11.18.5-2 | 5650\*1150 | 2,40 | 0,95 | 18329 |  |  |  |
| ЛС 11  | 1050\*330\*145 | 0,11 | 0,046 | 833 | ЛПП 14-15в | 1475\*1440 | 0,60 | 0,24 | 4114 |  |  |  |
| ЛС 12 | 1200\*330\*145 | 0,13 | 0,053 | 965 | ЛПП 14-13в | 1325\*1440 | 0,60 | 0,24 | 3674 |  |  |  |
| ЛС 11-17 | 1050\*290\*168 | 0,11 | 0,046 | 833 | **Камни бортовые ГОСТ 6665-91** |  |  |  |
| ЛС 12-17 | 1200\*290\*168 | 0,13 | 0,053 | 996 | БУ300-30-29 | 3000\*300\*290 | 0,40 | 0,161 | 1888 |  |  |  |
| **Перемычки сер.1.038.1-1 ГОСТ 948** | БУ300-30-29Д | 3000\*300\*290 | 0,40 | 0,161 | 2180 |  |  |  |
| 2 ПБ 13-1п | 1290\*120\*140 | 0,05 | 0,022 | 375 | БР300-15-8 | 3000\*150\*80 | 0,07 | 0,029 | 878 |  |  |  |
| 2 ПБ 16-2п | 1550\*120\*140 | 0,07 | 0,026 | 413 | БР100-20-8 | 1000\*200\*80 | 0,04 | 0,016 | 411 |  |  |  |
| 2 ПБ 19-3п | 1940\*120\*140 | 0,08 | 0,033 | 544 | БР100-30-15 | 1000\*300\*150 | 0,10 | 0,043 | 468 |  |  |  |
| 2 ПБ 22-3п | 2200\*120\*140 | 0,09 | 0,037 | 637 | П-1 (ЛЕК) | 1000\*300\*150 | 0,10 | 0,045 |  380 |
| Б-24п | 2450\*120\*140 | 0,10 | 0,041 | 787 | **Изделия для подстанций сер. 3.407.1-157 вып. 1** | ***Дог.*** |  |  |  |
| 3 ПБ 13-37п | 1290\*120\*220 | 0,09 | 0,034 | 583 | **Изделия для благоустройства** |  |  |  |
| 3 ПБ 16-37п | 1550\*120\*220 | 0,10 | 0,041 | 748 | Столбик  | 3000\*120\*120 |  | 0,044 | 1040 |  |  |  |
| 3 ПБ 18-37п | 1810\*120\*220 | 0,12 | 0,048 | 882 | Урна | 400\*400\*400 | 0,005 | 0,07 | 961 |  |  |  |
| 5 ПБ 27-37п | 2720\*250\*220 | 0,37 | 0,15 | 2661 | Вазон | 450\*450 | 0,05 | 0,04 | 956 |  |  |  |
| 5 ПБ 25-37п | 2450\*250\*220 | 0,34 | 0,135 | 1859 | Скамья | 2000\*400\*450 | 0,03 | 0,07 | 1870 |  |  |  |
| 5 ПБ 21-27п | 2070\*250\*220 | 0,29 | 0,114 | 1630 | ЛотокЛдр-1 | 1000\*250\*180 | 0,14 | 0,06 | 1100 |  |  |  |
| **Карнизные плиты сер. 1.138-3в.1** | ЛотокЛдр-2 | 2000\*430\*300 | 0,31 | 0,13 | 2198 |  |  |  |
| АК 21-10 | 2080\*1000\*90/4 | 0,40 | 0,17 | 2829 | **Сваи забивные общестроительные сер. 1.011.1-10.** | ***Дог..*** |  |  |  |
| **Блоки (плиты) укрепления русел и откосов** **сер. 3.501.1-156** | ***Дог.*** |  | **Колонны ( по чертежам заказчика)** | ***Дог.*** |  |  |  |

**РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Марка | Цена (руб./м3) на песке на отсеве |  Цена с ПМД (руб/м3) на песке на отсеве |
| Известковы | 2573 |
| Цементно-известковый | 25 | 2573 | 1654 |  2994 |  1847 |
| 50 | 3104 | 1892 |  3195 |  2093 |
|  | 75 | 3177 | 2046 |  3289 |  2275 |
| 100 | 3494 | 2377 |  3643 |  2674 |
| Цементный | 150 | 3737 | 2654 |  3921 |  3015 |
| 200 | 3934 | 2823 |  4139 |  3232 |

**БЕТОН ТОВАРНЫЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс  | Марка | Цена (руб./м3) |  Цена с ПМД (руб./м3) |
| В 7,5 | 100 | 2302 | 2360 |
| В 10-В – 12,5 | 150 | 2379 | 2406 |
| В 15 | 200 | 2772 | 2808 |
| В 20 | 250 | 2990 | 3029 |
| В 22,5 | 300 | 3208 | 3252 |
| В 22,5 | 300 г/т | 3348 | 3393 |
| В 25-В 27,5 | 350 | 3457 | 3506 |
| В 30 | 400 | 3642 | 3692 |
| В 35 | 450 | 3750 | 3807 |
| В 37,5 | 500 | 3895 | 3947 |
| В 40 | 550 | 4036 | 4097 |
|  |  |  |  |

**Дополнительные условия поставок**

1. *Отгрузка бетона и раствора круглосуточно (по согласованию)*
2. *Доставка миксерами и самосвалами ЗИЛ*
3. *Изготовление товарной арматуры и изделий по чертежам Заказчика*
	* + 1. *Возможна поставка продукции ж/д транспортом.*

**ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПАСПОРТОМ КАЧЕСТВА**