|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размеры** | **Вес** | **Цена** |
|  | (дл.   шир.    выс.) | (тн). |  |
| **Плиты перекрытия серия 1.241-1** | | | |
| ПК90-12-8АТVТ-1 | 8980\*1190\*220 | 3,20 | 17 668 |
| ПК88-12-8АТVТа | 8780\*1190\*220 | 3,13 | 17 308 |
| ПК86-12-8АТVТа | 8580\*1190\*220 | 3,05 | 16 960 |
| ПК84-12-8АТVТа | 8380\*1190\*220 | 2,98 | 16 552 |
| ПК83-12-8АТVТа | 8280\*1190\*220 | 2,94 | 16 216 |
| ПК82-12-8АТVТа | 8180\*1190\*220 | 2,90 | 16 110 |
| ПК80-12-8АТVТа | 7980\*1190\*220 | 2,83 | 15 397 |
| ПК79-12-8АТVТа | 7880\*1190\*220 | 2,79 | 15 209 |
| ПК78-12-8АТVТа | 7780\*1190\*220 | 2,75 | 14 959 |
| П72.15-12.5АТVТ-1 | 7180\*1490\*220 | 3,41 | 15 098 |
| П72.12-12.5АТVТ-1 | 7180\*1190\*220 | 2,74 | 14 322 |
| **Плиты перекрытия серия 1.090.1-1** | | | |
| ПК72-15-8АТVТа | 7180\*1490\*220 | 3,41 | 14 502 |
| ПК60-15-12.5АТVТа | 5980\*1490\*220 | 2,85 | 10 709 |
| ПК72-12-8АТVТа | 7180\*1190\*220 | 2,74 | 12 955 |
| ПК60-12-12.5АТVТа | 5980\*1190\*220 | 2,15 | 8 232 |
| **Плиты перекрытия серия 1.141-1** | | | |
| ПК63-15-8АТVТа | 6280\*1490\*220 | 2,98 | 10 796 |
| ПК60-15-8АТVТа | 5980\*1490\*220 | 2,85 | 10 055 |
| ПК57-15-8АТVТа | 5680\*1490\*220 | 2,71 | 9 552 |
| ПК54-15-8АТVТа | 5380\*1490\*220 | 2,58 | 9 496 |
| ПК51-15-8АТVТа | 5080\*1490\*220 | 2,43 | 9 294 |
| ПК48-15-8АТVТа | 4780\*1490\*220 | 2,25 | 9 209 |
| ПК42-15-8Та | 4180\*1490\*220 | 2,02 | 8 151 |
| ПК36-15-8Та | 3580\*1490\*220 | 1,75 | 6 754 |
| ПК30-15-8Та | 2980\*1490\*220 | 1,47 | 5 480 |
| ПК27-15-8Та | 2680\*1490\*220 | 1,34 | 5 383 |
| ПК24-15-8Та | 2380\*1490\*220 | 1,19 | 4 310 |
| ПК63-12-8АТVТа | 6280\*1190\*220 | 2,25 | 8 378 |
| ПК60-12-8АТVТа | 5980\*1190\*220 | 2,15 | 7 798 |
| ПК57-12-8АТVТа | 5680\*1190\*220 | 1,95 | 7 415 |
| ПК54-12-8АТVТа | 5380\*1190\*220 | 1,95 | 7 281 |
| ПК51-12-8АТVТа | 5080\*1190\*220 | 1,83 | 7 201 |
| ПК48-12-8АТVТа | 4780\*1190\*220 | 1,73 | 7 123 |
| ПК42-12-8Та | 4180\*1190\*220 | 1,53 | 6 294 |
| ПК36-12-8Та | 3580\*1190\*220 | 1,32 | 5 360 |
| ПК30-12-8Та | 2980\*1190\*220 | 1,11 | 4 377 |
| ПК27-12-8Та | 2680\*1190\*220 | 1,01 | 4 300 |
| ПК24-12-8Та | 2380\*1190\*220 | 0,91 | 3 441 |
| **Плиты перекрытия серия 1.041.1-3,5** | | | |
| ПК56.15-15АТV | 5650\*1490\*220 | 2,60 | 11 055 |
| ПК56.15-13АТV | 5650\*1490\*220 | 2,60 | 10 931 |
| ПК56.15-8АТV | 5650\*1490\*220 | 2,60 | 10 657 |
| ПК56.15-6АТV | 5650\*1490\*220 | 2,60 | 10 296 |
| ПК56.15-13АТV-1 | 5650\*1190\*220 | 2,60 | 11 446 |
| ПК56.15-13АТV-2 | 5650\*1190\*220 | 2,60 | 11 567 |
| ПК56.15-15АТV-2 | 5650\*1490\*220 | 2,60 | 11 690 |
| ПК56-15-8АТV-2 | 5650\*1490\*220 | 2,60 | 11 293 |
| ПК56.15-6АТV-2 | 5650\*1490\*220 | 2,60 | 10 957 |
| ПК56.12-14АТV | 5650\*1190\*220 | 2,00 | 8 840 |
| ПК56.12-9АТV | 5650\*1190\*220 | 2,00 | 7 946 |
| ПК56.12-6АТV | 5650\*1190\*220 | 2,00 | 7 841 |
| ПК56.12-106АТV-1 | 5650\*1190\*220 | 2,00 | 8 540 |
| ПК56.9-14АТV | 5650\*940\*220 | 1,70 | 9 079 |
| ПК56.9-6АТV | 5650\*940\*220 | 1,70 | 8 122 |
| ПК27.15-16АIII | 2650\*1490\*220 | 1,20 | 5 439 |
| ПК27.15-10АIII | 2650\*1490\*220 | 1,20 | 5 379 |
| ПК27.9-12АIII | 2650\*940\*220 | 0,78 | 4 422 |
| ПК27.9-6АIII | 2650\*940\*220 | 0,78 | 4 386 |
| ПРС56.15-15Атv | 5650\*1490\*220 | 2,82 | 15 556 |
| ПРС56.15-11Атv | 5650\*1490\*220 | 2,82 | 15 245 |
| ПРС56.15-7Атv | 5650\*1490\*220 | 2,82 | 14 958 |
|  |  |  |  |
| **Плиты балконов и лоджий** | | | |
| ПБК36.13-6А | 3590\*1340\*80-150 | 1,43 | 10 134 |
| ПБК33.13-6А | 3290\*1340\*80-150 | 1,33 | 8 460 |
| ПБК24.13-6А | 2390\*1340\*80-150 | 0,93 | 5 735 |
| **Элементы забора** | | | |
| ПО36-22т | 3590\*2200\*160 | 1,83 | 6 862 |
| ФО5.4.4т | 500\*500\*450 | 0,22 | 886 |
| **Элементы колодцев** | | | |
| КС10-9 | ф1000\*1160\*890 | 0,60 | 2 982 |
| КЦД10 | ф1500\*150 | 0,44 | 2 799 |
| КЦП1-10-2 | ф1160\*150 | 0,25 | 1 713 |
|  |  |  |  |
| **Блоки стен подвалов** | | | |
| ФБС24-6-6Т | 2380\*600\*580 | 1,96 | 4 029 |
| ФБС24-5-6Т | 2380\*500\*580 | 1,63 | 3 357 |
| ФБС24-4-6Т | 2380\*400\*580 | 1,30 | 2 684 |
| ФБС24-3-6Т | 2380\*300\*580 | 0,97 | 2 108 |
| ФБС12-6-6Т | 1180\*600\*580 | 0,96 | 2 066 |
| ФБС12-5-6Т | 1180\*500\*580 | 0,79 | 1 718 |
| ФБС12-4-6Т | 1180\*400\*580 | 0,64 | 1 441 |
| ФБС9-6-6Т | 880\*600\*580 | 0,70 | 1 593 |
| ФБС9-5-6Т | 880\*500\*580 | 0,59 | 1 327 |
| ФБС9-4-6Т | 880\*400\*580 | 0,47 | 1 060 |
| ФБС9-3-6Т | 880\*300\*580 | 0,35 | 794 |
| ФБС12-4-3Т | 1180\*400\*280 | 0,31 | 720 |
| ФБС12-5-3Т | 1180\*500\*280 | 0,79 | 864 |
| ФБС12-6-3Т | 1180\*600\*280 | 0,96 | 1 039 |
| **Подушки фундаментные** | | | |
| ФЛ6-12-4 | 1180\*600\*300 | 0,52 | 1 522 |
| ФЛ6-24-4 | 2380\*600\*300 | 1,04 | 3 700 |
| ФЛ8-12-2 | 1180\*800\*300 | 0,69 | 2 071 |
| ФЛ8-24-2 | 2380\*800\*300 | 1,39 | 4 243 |
| ФЛ10-12-2 | 1180\*1000\*300 | 0,75 | 2 416 |
| ФЛ12-12-2 | 1180\*1200\*300 | 0,87 | 2 886 |
| ФЛ14-12-2 | 1180\*1400\*300 | 1,04 | 3 537 |
| ФЛ16-12-2 | 1180\*1600\*300 | 1,22 | 4 196 |
| ФЛ10-24-2 | 2380\*1000\*300 | 1,52 | 4 872 |
| ФК12-24-35В | 2380\*1200\*300 | 1,60 | 5 497 |
| ФК14-24-35В | 2380\*1400\*300 | 1,90 | 6 681 |
| ФК16-24-35В | 2380\*1600\*300 | 2,23 | 8 114 |
| ФК20-12-45В | 1180\*2000\*500 | 2,25 | 7 970 |
| ФК24-12-35В | 1180\*2400\*500 | 2,65 | 8 272 |
| ФК28-12-35В | 1180\*2800\*500 | 3,18 | 10 859 |
| ФЛ32-12-2 | 1180\*3200\*500 | 4,00 | 12 473 |
| ФК16-24-45В | 2380\*1600\*300 | 2,23 | 8 302 |
| **Сваи серия 1.011.1-10, ГОСТ 19804** | | | |
| C30-30-1(2..3) | 3000\*300\*300 | 0,70 | 2 816 |
| С40-30-(1..3) | 4000\*300\*300 | 0,93 | 3 531 |
| С50-30-(1..6) | 5000\*300\*300 | 1,15 | 4170 |
| С60-30-(2-3,5-6) | 6000\*300\*300 | 1,38 | 4985 |
| С60-30(7-8) | 6000\*300\*300 | 1,38 | 5 551 |
| С70-30-(4…6)(У) | 7000\*300\*300 | 1,58 | 5 920 |
| С70-30-(8-9)(У) | 7000\*300\*300 | 1,58 | 6213 |
| С80-30-(4...10) (У) | 8000\*300\*300 | 1,83 | 7482 |
| С80-30-11(У) | 8000\*300\*300 | 1,83 | 9 800 |
| С90-30-(5…10)(У) | 9000\*300\*300 | 2,05 | 8825 |
| С90-30-11(У) | 9000\*300\*300 | 2,05 | 12 587 |
| С100-30-(6-10) (У) | 10000\*300\*300 | 2,28 | 9639 |
| С100-30-(11-13)(У) | 10000\*300\*300 | 2,28 | 12366 |
| С110-30-(8-10)(У) | 11000\*300\*300 | 2,48 | 10 917 |
| С110-30-(11-13)(У) | 11000\*300\*300 | 2,48 | 13 252 |
| С120-30-(8-10)(У) | 12000\*300\*300 | 2,70 | 11 559 |
| С120-30-(11-13)(У) | 12000\*300\*300 | 2,70 | 13 868 |
| С40-35-(1-3) | 4000\*350\*350 | 1,30 | 4 806 |
| С50-35(1-3) | 5000\*350\*350 | 1,60 | 5 211 |
| С60-35-(1-6) | 6000\*350\*350 | 1,90 | 6 782 |
| С70-35-(4-10)(У) | 7000\*350\*350 | 2,20 | 8834 |
| С80-35-(5-11)(У) | 8000\*350\*350 | 2,50 | 8708 |
| С90-35-(5-12)(У) | 9000\*350\*350 | 2,80 | 10 174 |
| С100-35-(6-12)(У) | 10000\*350\*350 | 3,10 | 12 799 |
| C110-35(8-13)(У) | 11000\*350\*350 | 3,42 | 13 175 |
| C120-35-(8-13)(У) | 12000\*350\*350 | 3,73 | 14 013 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дорожные плиты** | | | |
| ДП-2.3-2 | 2300\*2000\*200 | 2,33 | 7 579 |
| ПД-2-9.5 | 2980\*1480\*180 | 2,08 | 7 266 |
| ПД-2-6 | 2980\*1480\*180 | 2,08 | 6 809 |
| ПД-3-16 | 2980\*1480\*220 | 2,45 | 7 908 |