ПРАЙС ЛИСТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции** | **Осадка**  **конуса** | **Ед. изм.** | **Цена** | | **Цены на противоморозные добавки 2** | | | | | | | |
| **До -5С** | **До -10С** | | **До -15С** | | | **До -20С** | **До**  **-25С** |
| ***РАСТВОР*** |  | | | |  | | | | | | | |
| **РастворМ-50** |  | м3 |  | | 70 | | 140 | | 210 | | 240 |  |
| **РастворМ-50сл** |  | м3 |  | | 70 | | 140 | | 210 | | 240 |  |
| **РастворМ-75** |  | м3 | **2350** | | 100 | | 200 | | 300 | | 400 |  |
| **РастворМ-100** |  | м3 | **2600** | | 120 | | 240 | | 360 | | 410 |  |
| **РастворМ-150** |  | м3 | **2800** | | 140 | | 280 | | 420 | | 480 |  |
| **РастворМ-200** |  | м3 | **3000** | | 180 | | 320 | | 480 | | 550 |  |
| ***БЕТОН*** |  | | | |  | | | | | | | |
| **Бетон М-100 (В 7,5)** | **7-9** | м3 | **3600** | | 70 | | 140 | 210 | | | 260 |  |
| **Бетон М-150 (В10)** | **7-9** | м3 | **3700** | | 80 | | 160 | 240 | | | 320 |  |
| **Бетон М-200 (В15)** | **7-9** | м3 | **3850** | | 100 | | 200 | 300 | | | 400 |  |
| **Бетон М-200 (В15) W4** | **7-9** | м3 | **3900** | | 120 | | 240 | 360 | | | 420 |  |
| **Бетон М-200 (В15) W6** | **7-9** | м3 | **4500** | | 140 | | 280 | 420 | | | 480 |  |
| **Бетон М-250 (В20)** | **7-9** | м3 | **4000** | | 120 | | 240 | 360 | | | 420 |  |
| **Бетон М- 250 (В20) W6** | **7-9** | м3 | **4250** | | 140 | | 280 | 450 | | | 480 |  |
| **Бетон М-300 (В22,5)** | **7-9** | м3 | **4300** | | 140 | | 280 | 420 | | | 480 |  |
| **Бетон М-300 (В22,5) W6** | **7-9** | м3 | **4500** | | 140 | | 280 | 420 | | | 480 |  |
| **Бетон М-350 (В25)** | **7-9** | м3 | **4450** | | 140 | | 280 | 420 | | | 480 |  |
| **Бетон М-350 (В25) W6** | **7-9** | м3 | **4550** | | 140 | | 280 | 420 | | | 480 |  |
| **Бетон М-400 (В30)** | **7-9** | м3 | **4600** | | 140 | | 320 | 480 | | | 550 |  |
| **Бетон М-400 (В30) W6** | **7-9** | м3 | **4700** | | 180 | | 320 | 480 | | | 550 |  |
| **Керамзитобетон М50** |  | м3 | **4000** | | 70 | | 140 | 210 | | | 240 |  |
| **Керамзитобетон М100** |  | м3 | **4100** | | 120 | | 240 | 360 | | | 410 |  |
| **Керамзитобетон 150** |  | М3 | **4200** | | 140 | | 280 | 420 | | | 480 |  |
| **Керамзитобетон 200** |  | М3 | **4300** | | 180 | | 320 | 480 | | | 550 |  |
| **Стоимость а/услуг** | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** | | | | **Объем** | | | | | | **Стоимость** | | |
| Автобетоносмеситель | | | | 6м3 | | | | | | 350 руб/м3 | | |
| Автобетононасос 32м, 90м3/час | | | |  | | | | | | 4500 руб/час | | |

**Прием заказов и отгрузка ежедневно.**

**Контактное лицо: 42-34-48, 22-75-75**

**Дубин Искандер Якубович 8-909-318-25-58**

Прайс лист ЖБИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | | | | **Цена с НДС,**  **руб/ м³** | |
| **БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ (ГОСТ 13579-78)** | | | | | | |
|  | **Наименование** | **Объем,**  **м³** | **Размеры,**  **мм** | **Вес,**  **кг** | | **Цена с НДС**  **руб/шт** |
| 1 | **ФБС 24 -3-6** | 0.406 | 2380х300х580 | 970 | | 2300 |
| 2 | **ФБС 12 -3-6** | 0.203 | 1180х300х580 | 485 | | 1420 |
| 3 | **ФБС 9 -3-6** | 0.146 | 880х300х580 | 350 | | 1200 |
| 4 | **ФБС 24 -4-6** | 0.543 | 2380х400х580 | 1300 | | 2700 |
| 5 | **ФБС 12 -4-6** | 0.265 | 1180х400х580 | 640 | | 1660 |
| 6 | **ФБС 9 -4-6** | 0.195 | 880х400х580 | 470 | | 1400 |
| 7 | **ФБС 24 -5-6** | 0.679 | 2380х500х580 | 1630 | | 3050 |
| 8 | **ФБС 12 -5-6** | 0.331 | 1180х500х580 | 790 | | 1750 |
| 9 | **ФБС 9 -5-6** | 0.244 | 880х500х580 | 590 | | 1570 |
| 10 | **ФБС 24 -6-6** | 0.815 | 2380х600х580 | 1960 | | 3400 |
| 11 | **ФБС 12 -6-6** | 0.398 | 1180х600х580 | 960 | | 2080 |
| 12 | **ФБС 9 -6-6** | 0.293 | 880х600х580 | 700 | | 1750 |
| **ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ (серия 3.900-3 в.7)** | | | | | | |
|  | **Наименование** | **Объем,**  **м³** | **Размеры,**  **мм** | **Вес,**  **кг** | | **Цена с НДС**  **руб/шт** |
| 13 | **КЦ 10-9** | 0.24 | 1000х890х80 | 600 | | 2000 |
| 14 | **КЦП 1-10-1** | 0.1 | 1160х150 | 250 | | 2000 |
| 15 | **КЦД 10** | 0.18 | 1160х150 | 440 | | 2000 |
| 16 | **КЦ 15-9** | 0.4 | 1500х890х80 | 1000 | | 3300 |
| 17 | **КЦП 1-15-1** | 0.27 | 1680х150 | 680 | | 3300 |
| 18 | **КЦД 15** | 0.38 | 1680х150 | 940 | | 3300 |
| 19 | **КЦ 20-10** | 0.62 | 2000х990х100 | 1500 | | 5600 |
| 20 | **КЦП 1-20-1** |  | 2198х 200 |  | | 5600 |
| 21 | **КЦД 20** | 0.63 | 2198х 200 |  | | 5600 |
| **ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ (серия 3.900-3 в.7)** | | | | | | |
| 22 | **Люк Ж/Б** |  |  | 75 | | 650 |
| 23 | **КС7.6** | 0.1 | 700х590х80 | 230 | | 2000 |
| 24 | **КС7.3** | 0.05 | 700х290х80 | 115 | | 1800 |
| 25 | **КО 6** | 0.05 | 1290х120х140 | 48 | | 2000 |
| **ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ**  **(серия 1.038.1 вып.1)** | | | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Объем,**  **м³** | **Размеры,**  **мм** | **Вес,**  **кг** | | **Цена с НДС**  **руб/шт** |
| 26 | **1ПБ 13 - 1** | 0.01 | 1290х120х65 | 25 | | 230 |
| 27 | **2ПБ 13 - 1 П** | 0.022 | 1290х120х140 | 54 | | 390 |
| 28 | **2ПБ 16 - 2 П** | 0.026 | 1550х120х140 | 65 | | 440 |
| 29 | **2ПБ 17 - 2 П** | 0.028 | 1680х120х140 | 71 | | 460 |
| 30 | **2ПБ 19 - 3 П** | 0.033 | 1940х120х140 | 81 | | 520 |
| 31 | **2ПБ 22 - 3 П** | 0.037 | 2200х120х140 | 92 | | 560 |
| 32 | **2ПБ 25 - 3 П** | 0.041 | 2460х120х140 | 103 | | 583 |
| 33 | **2ПБ 29 - 4 П** | 0.048 | 2850х120х140 | 120 | | 675 |
| 34 | **3ПБ 13 - 37 П** | 0.034 | 1290х120х220 | 85 | | 570 |
| 35 | **3ПБ 16 - 37 П** | 0.041 | 1550х120х220 | 102 | | 715 |
| 36 | **3ПБ 18 - 37 П** | 0.048 | 1810х120х220 | 119 | | 765 |
| 37 | **3ПБ 18 - 8 П** | 0.048 | 1810х120х220 | 119 | | 630 |
| 38 | **3ПБ 21 - 8 П** | 0.055 | 2070х120х220 | 137 | | 760 |
| 39 | **3ПБ 25 - 8 П** | 0.065 | 2450х120х220 | 162 | | 860 |
| 40 | **3ПБ 27 - 8 П** | 0.072 | 2720х120х220 | 180 | | 1000 |
| 41 | **5ПБ 18 - 27 П** | 0.1 | 1810х250х220 | 250 | | 1550 |
| 42 | **5ПБ 21 - 27 П** | 0.114 | 2070х250х220 | 285 | | 1595 |
| 43 | **5ПБ 25 - 27 П** | 0.135 | 2460х250х220 | 338 | | 2035 |
| 44 | **5ПБ 27 - 27 П** | 0.15 | 2720х250х220 | 375 | | 2250 |
| 45 | **5ПБ 25 - 37 П** | 0.135 | 2460х250х220 | 338 | | 2100 |
| 46 | **5ПБ 27 - 37 П** | 0.15 | 2720х250х220 | 375 | | 2550 |
| 47 | **5ПБ 30 - 37 П** | 0.164 | 2800х250х220 | 416 | |  |